HRA-1345US

**ČR Návod k použití**

**SK Návod na použitie**



Čeština:

1. FUNKCE PŘEPÍNAČ

2. REPRODUKTOR

3. REGULÁTOR HLASITOSTI

4. DIAL

5. TUNING KNOP

6. SD VSTUP

7. USB VSTUP

8. DALŠÍ VSTUP DO PŘÍSTROJE

9. STOP KEY

10. POSUN V PŘEHRÁVÁNÍ NAZPÁTEK

11. PLAY / PAUSE BUTTON

12. POSUN V PŘEHRÁVÁNÍ VPŘED

13. REPEAT BUTTON

14. FUNKČNÍ KLÁVESA

15. SD / MMC LED

16. PLAY LED

17. USB LED

18. FM ANTÉNA

19. PROSTOR PRO BATERIE

20. ZÁSUVKA AC

NAPÁJENÍ Z ELEKTRICKÉ SÍTĚ

Tento přístroj je napájen 230 V ~ 50 Hz. Připojte síťový kabel do AC zásuvky. Ujistěte se, že napětí

uvedené na výrobním štítku na zadní straně přístroje odpovídá napětí v zásuvce.

 Přístroj opět zapnete otočením REGULÁTOR HLASITOSTI (3) ve směru hodinových ručiček.

 Hlasitost snížíte pomocí REGULÁTOR HLASITOSTI (3).

Upozornění: Přístroj se automaticky vypne po 15 minutách, pokud z něj nevychází žádný zvuk.

Pokud chcete pokračovat v přehrávání, nejprve přístroj vypněte a poté opět zapněte.

NAPÁJENÍ BATERIEMI

Vložte 6 baterií velikosti AA do PROSTOR PRO BATERIE (19). Aby nedošlo k poškození přístroje, dbejte na to, abyste baterie vložili správně. Pokud přístroj nepoužíváte delší dobu, baterie z něj vyjměte.

PROVOZ RÁDIA SV/VKV

1. Pomocí FUNKCE PŘEPÍNAČ (1) vyberte režim FM/AM.

2. Otočením TUNING KNOP (5) zvolte požadovanou rozhlasovou stanici.

3. Hlasitost nastavíte otočením REGULÁTOR HLASITOSTI (3).

Upozornění: Pro příjem VKV slouží vestavěná teleskopická anténa. V závislosti na vnějších

podmínkách změňte pozici antény, abyste si zajistili optimální příjem.

PŘEHRÁVÁNÍ Z USB/SD

1. Pomocí FUNKCE PŘEPÍNAČ (1) vyberte režim USB/SD/MMC.

2. Zastrčte USB/SD do zdířky pro USB/SD. Po připojení začne přístroj externí zařízení automaticky

načítat.

3. Bude zahájeno přehrávání prvního titulu. SD/MMC / USB LED (15)/(17) začne blikat.

4. Svůj oblíbený titul si zvolíte stisknutím POSUN V PŘEHRÁVÁNÍ NAZPÁTEK/VPŘED (10)/(12). Pokud podržíte POSUN V PŘEHRÁVÁNÍ NAZPÁTEK/VPŘED (10)/(12), začne se právě přehrávaný

titul přehrávat rychle dopředu nebo dozadu tak dlouho, dokud tlačítko nepustíte.

5. Stiskněte PLAY / PAUSE BUTTON (11). Přístroj zastaví přehrávání. Opět stiskněte PLAY / PAUSE

BUTTON (11), pokud chcete pokračovat v přehrávání.

6. Přehrávání zastavíte stlačením STOP KEY (9).

Upozornění: Pokud jsou v přístroji zastrčeny obě externí zařízení USB i SD, vyberete si mezi nimi stisknutím FUNKČNÍ KLÁVESA (14).

REŽIM OPAKOVÁNÍ

Během přehrávání stiskněte několikrát REPEAT BUTTON (13) pro volbu mezi:

 Repeat1: Aktuální titul bude opakovaně přehráván.

 Alle wiederholen: Všechny tituly budou opakovaně přehrávány.

 Normal-Modus: Tituly budou přehrány v klasickém pořadí.

AUX-IN

Tento přístroj disponuje doplňkovým audio vstupem k připojení externích audio zařízení jako MP3 přehrávač, CD přehrávač a umožňuje přehrávání z těchto externích zdrojů pomocí reproduktorů přístroje.

1. Pomocí FUNKCE PŘEPÍNAČ (1) vyberte režim AUX.

2. Použijte audio kabel (není součástí balení) s 3,5mm stereo konektory na obou koncích kabelu.

Jeden konec zastrčte do zdířky AUX IN na tomto přístroji a druhý konec kabelu do vstupu nebo

zdířky pro sluchátka na externím audio zařízení.

3. Zapněte jak tento přístroj, tak i externí zařízení.

4. Začněte přehrávat externí zařízení (viz jeho vlastní návod k obsluze).

TECHNICKÉ ÚDAJE

AC: 230V ~ 50 Hz

Baterie: 6 x AA

FM: 88 - 108 MHz

MW: 530 - 1620 kHz

Změny designu a technických údajů vyhrazeny bez předchozího oznámení.

