

Originální návod k obsluze

Pěnovačka na mléko

Fomini Crema (1656)

Fomini Crema Inox (1662)





Braukmann GmbH

Raiffeisenstraße 9

D-59757 Arnsberg

Mezinárodní servisní horká linka:

Tel.: +49 (0) 29 32 / 80 55 4 – 99

Fax: +49 (0) 29 32 / 80 55 4 – 77

Email: [kundenservice@caso-germany.de](mailto:kundenservice@caso-germany.de)

Internet: [www.caso-germany.de](http://www.caso-germany.de)

Č. dokumentu: 1656, 1662 29-11-2016

Chyby tisku a sazby vyhrazeny.

© 2016 Braukmann GmbH

1 Návod k obsluze 5

1.1 Všeobecné informace 5

**1.2** **Informace k tomuto návodu k obsluze** 5

**1.3** **Varovná upozornění** 5

**1.4** **Omezení záruky** 6

**1.5** **Ochrana autorských práv** 6

2 Bezpečnost 7

2.1 Řádné používání k určenému účelu 7

**2.2** **Všeobecná bezpečnostní upozornění** 7

**2.3** **Nebezpečí požáru** 8

**2.4** **Nebezpečí popálení** 8

**2.5** **Nebezpečí vyvolaná elektrickým proudem** 9

3 Spuštění 9

3.1 Bezpečnostní upozornění 10

**3.2** **Obsah balení a kontrola po dodání** 10

**3.3** **Vybalení** 10

**3.4** **Likvidace obalu** 10

**3.5** **Požadavky na umístění** 11

**3.6** **Elektrické připojení** 11

4 Funkce 12

4.1 Typový štítek 12

5 Obsluha a provoz 13

5.1 Před prvním použitím: 13

**5.2** **Provoz** 13

6 Upozornění a tipy 14

7 Návrhy pro podávání nápojů 15

8 Čištění a péče 15

8.1 Bezpečnostní upozornění 16

**8.2** **Čištění** 16

9 Odstranění poruch 16

**9.1** **Bezpečnostní upozornění** 17

**9.2** **Poruchy** 17

10 Likvidace starých přístrojů 17

11 Záruka 17

12 Technická data 18

1. Návod k obsluze
2. Všeobecné informace

Pročtěte si uvedené informace, abyste se s Vaším přístrojem rychle seznámili a mohli plně využívat všechny jeho funkce. Pokud budete s Vaší pěnovačkou Fomini Crema / Fomini Crema Inox správně zacházet a dobře o ni pečovat, budete ji moci používat po dlouhá léta. Přejeme Vám mnoho radosti při používání.

1. **Informace k tomuto návodu k obsluze**

Tento návod k obsluze je součástí pěnovačky na mléko Fomini Crema / Fomini Crema Inox (dále označován jako přístroj) a poskytuje Vám důležitá upozornění pro spuštění, bezpečnost, řádné používání a péči o přístroj. Návod k obsluze musí být u přístroje stále k dispozici. Návod si musí přečíst a dodržovat každá osoba, která je pověřena:

|  |  |
| --- | --- |
| * spuštěním, | * obsluhou, |
| * odstraněním poruch a/nebo | * čištěním |

Návod k obsluze si uschovejte a předejte jej spolu s přístrojem následujícímu uživateli.

1. **Varovná upozornění**

V tomto návodu k obsluze jsou používána následující varovná upozornění:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **NEBEZPEČÍ** |  |
| **Varovné upozornění tohoto stupně označuje hrozící nebezpečnou situaci.**  Pokud nebude zabráněno nebezpečné situaci, je důsledkem závažný nebo smrtelný úraz.   * Dodržujte uvedené pokyny, abyste závažné nebo smrtelné úrazy vyloučili. | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **VAROVÁNÍ** |  |
| **Varovné upozornění tohoto stupně označuje možnou nebezpečnou situaci.**  Pokud nebude zabráněno nebezpečné situaci, mohou být důsledkem vážná poranění.   * Dodržujte tyto výstražné pokyny, abyste zabránili poranění osob. | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **POZOR** |  |
| **Varovné upozornění tohoto stupně označuje možnou nebezpečnou situaci.**  Pokud nebude zabráněno nebezpečné situaci, mohou být důsledkem lehké nebo středně závažné úrazy.   * Dodržujte tyto výstražné pokyny, abyste zabránili poranění osob. | | |

|  |  |
| --- | --- |
| ***UPOZORNĚNÍ*** |  |
| Upozornění označuje dodatečné informace, které ulehčují zacházení s přístrojem. | |

1. **Omezení záruky**

Všechny technické informace, data a upozornění pro instalaci, provoz a péči obsažené v tomto návodu odpovídají aktuálnímu stavu při tisku a jsou uváděny s ohledem na naše dosavadní zkušenosti a znalosti. Z údajů, obrázků a popisů v tomto návodu nemohou být odvozovány žádné nároky.

Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za škody způsobené na základě:

* nedodržení návodu
* používání k jinému než určenému účelu
* neodborných oprav
* technických změn, modifikací přístroje
* použití neschválených náhradních dílů

Modifikace přístroje nejsou doporučovány a nejsou kryty zárukou.

Překlady jsou prováděny dle nejlepšího vědomí. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za chyby překladu, a to ani tehdy, jestliže jsme překlad provedli sami nebo byl proveden na naši objednávku. Závazným zůstává pouze původní německý text.

1. **Ochrana autorských práv**

Tato dokumentace je chráněna podle předpisů o ochraně autorských práv a duševního vlastnictví.

Všechna práva, také na fotomechanickou reprodukci, kopírování a rozšiřování pomocí zvláštních postupů (například zpracováním dat, datových nosičů a datových sítí) si, i částečně, vyhrazuje společnost Braukmann GmbH.

Obsahové a technické změny vyhrazeny.

1. Bezpečnost

V této kapitole jsou uvedena důležitá bezpečnostní upozornění pro zacházení s přístrojem.

Tento přístroj odpovídá předepsaným bezpečnostním nařízením. Neodborné použití může však vést k úrazům a škodám na majetku.

1. Řádné používání k určenému účelu

Tento přístroj je určen pouze pro používání v domácnosti v uzavřených prostorách pro

* vytvoření mléčné pěny a ohřívání mléka

. Jiné nebo přesahující použití není považováno za řádné používání k určenému účelu.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **VAROVÁNÍ** |  |
| **Nebezpečí vyvolané používáním neodpovídajícím určenému účelu!**  Přístroj může být při používání v rozporu s určeným účelem a/nebo jiným neodborným používáním zdrojem nebezpečí.   * Přístroj používejte výhradně v souladu s určeným účelem. * Dodržujte postupy popsané v tomto návodu k obsluze. | | |

Nároky jakéhokoli druhu z titulu škod způsobených používáním v rozporu s určeným účelem jsou vyloučeny. Riziko nese výhradně provozovatel.

1. **Všeobecná bezpečnostní upozornění**

|  |  |
| --- | --- |
| ***UPOZORNĚNÍ*** |  |
| **Pro bezpečné zacházení s přístrojem dodržujte následující všeobecná bezpečnostní upozornění:**   * Před použitím přístroje je nutné si pozorně pročíst tento návod k používání. * Před použitím zkontrolujte přístroj, zda není viditelně poškozen. Poškozený přístroj nezapínejte. * Přístroj nepokládejte na leštěné dřevěné plochy, dřevo by se mohlo poškodit. * Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte ho od přívodu el.energie. Totéž platí pro čištění přístroje. * Přístroj rovněž odpojte od sítě, jestliže vyměňujete příslušenství (šlehací metla 1 nebo 2). * Nechte přístroj vychladnout, předtím než ho budete čistit. * Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezením duševních, smyslových nebo tělesných schopností, pokud byly poučeny o bezpečném provozu a rozumí možným nebezpečím. * Děti si s přístrojem nesmí hrát. * Čistící a údržbové práce nesmí být prováděny dětmi bez dohledu. | |

|  |  |
| --- | --- |
| ***UPOZORNĚNÍ*** |  |
| * Přístroj mějte pod dohledem, pokud jsou v jeho blízkosti děti. * Neskladujte nebo nepoužívejte přístroj ve venkovním prostoru. * Přístroj nepoužívejte bez mléka v konvičce. * Nikdy se nedotýkejte pohybujících se částí - nebezpečí úrazu! * Při překročení maximální hladiny může konvička přetékat. * Přístroj smí být používán pouze s dodanou základní částí. * Přístroj nikdy neumísťujte na nerovné povrchy. * Do otvoru přístroje nevkládejte žádné předměty ani prsty. * Opravy smí být prováděny pouze kvalifikovaným odborným personálem, který byl proškolen výrobcem. Neodbornými opravami mohou vzniknout značná nebezpečí pro provozovatele. * Opravu přístroje v záruční době smí provádět pouze výrobcem autorizovaný zákaznický servis, jinak při dalších škodách nárok na záruku zaniká. * Vadné konstrukční části smí být vyměněny pouze za originální náhradní díly. Pouze u těchto dílů je zaručeno, že splní bezpečnostní požadavky. * Přístroj není určen pro použití s externími spínacími hodinami nebo separátním dálkovým ovládáním. * Pro Vaši vlastní bezpečnost byste měli používat pouze vhodné originální příslušenství a náhradní díly dodané výrobcem. | |

1. **Nebezpečí požáru**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **VAROVÁNÍ** |  |
| V případě neodborného použití přístroje existuje nebezpečí požáru.  Dbejte následujících bezpečnostních upozornění, abyste zabránili nebezpečí požáru:   * Neumísťujte přístroj v blízkosti hořlavých materiálů. * Udržujte přístroj ve vzdálenosti od jakýchkoli zdrojů tepla (plyn, elektrický proud, hořák, rozehřátá trouba). | | |

1. **Nebezpečí popálení**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **NEBEZPEČÍ** |  |
| Mléko ohřívané v přístroji a vnitřní povrch konvičky mohou být velmi horké.  Dbejte následujících bezpečnostních upozornění, abyste nepopálili nebo neopařili sebe nebo jiné osoby:   * Při ohřívání mléka se vnitřek konvičky silně zahřívá! | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **NEBEZPEČÍ** |  |
| * Než začnete mléko pít, vždy zkontrolujte jeho teplotu. * Během ohřívání mléka ponechte víko bezpodmínečně zavřené. * Nedotýkejte se horkých povrchů. * Nedotýkejte se kovových částí nebo krytu přístroje za provozu, protože důsledkem může být popálení nebo opaření. * Za provozu přístroje neodstraňujte víko. To by mohlo vést k opaření. | | |

1. **Nebezpečí vyvolaná elektrickým proudem**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **NEBEZPEČÍ** |  |
| Ohrožení života elektrickým proudem!  Kontakt s kabely nebo součástmi pod napětím je životu nebezpečný!  Dbejte následujících bezpečnostních upozornění, abyste zabránili ohrožení elektrickým proudem:   * Nepoužívejte tento přístroj, pokud je přívodní kabel nebo zástrčka poškozen/a, pokud přístroj nepracuje správně nebo pokud je poškozen nebo spadl. Poškozený elektrický kabel musí vyměnit výrobce, servis nebo kvalifikovaný odborník, aby se vyloučila rizika. * V případě poškození přívodního vedení musí být instalováno speciální přívodní vedení výrobcem autorizovaným odborným pracovníkem. * V žádném případě neotvírejte kryt přístroje. Při dotyku s přípojkami pod napětím, nebo je-li pozměněna elektrická a mechanická konstrukce, existuje nebezpečí zásahu elektrickým proudem. Navíc může dojít k narušení funkcí přístroje. * Přístroj, síťový kabel a zástrčku nikdy nevkládejte do vody nebo jiných kapalin. * Nedotýkejte se přístroje a zástrčky mokrýma rukama. * Síťový kabel nenechávejte viset v místech, kam mohou dosáhnout děti. * Síťový kabel nesmí přijít do styku s horkými částmi přístroje, zdrojem tepla nebo ostrými hranami. * Dbejte na to, aby nedošlo k potřísnění síťového kabelu olejem. | | |

1. Spuštění

V této kapitole najdete důležitá upozornění ke spuštění přístroje.

Tato upozornění dodržujte, abyste zabránili nebezpečím a poškozením.

1. Bezpečnostní upozornění

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **VAROVÁNÍ** |  |
| Při spuštění přístroje se mohou vyskytnout poškození osob a majetku!  Dbejte následujících bezpečnostních upozornění, abyste zabránili nebezpečí:   * Obalové materiály nesmí být používány jako hračka. Hrozí nebezpečí udušení. | | |

1. **Obsah balení a kontrola po dodání**

Pěnovačka mléka Fomini Crema / Fomini Crema Inox se standardně dodává s následujícími komponenty:

* Fomini Crema / Fomini Crema Inox
* víko
* základna se síťovým kabelem
* metlička pro napěnění mléka
* metlička pro ohřívání
* Návod k obsluze

|  |  |
| --- | --- |
| ***UPOZORNĚNÍ*** |  |
| * Zkontrolujte, zda je dodaný přístroj úplný a není viditelně poškozen. * Neúplnou dodávku nebo poškození vzniklé chybným zabalením nebo při transportu okamžitě nahlaste řidiči, pojišťovně a dopravci. | |

1. **Vybalení**

Pro vybalení přístroje postupujte následujícím způsobem:

* Vyjměte přístroj z kartonu a odstraňte vnitřní a vnější obalový materiál.
* Ve víku je uložena metlička pro napěnění mléka, metlička pro ohřívání je uložena v držáku v konvičce.
* Před prvním používáním přístroj důkladně vyčistěte (viz kapitola Čištění a péče)

1. **Likvidace obalu**

Obal chrání přístroj před poškozením při transportu. Obalové materiály jsou vybrány s ohledem na šetrný přístup k životnímu prostředí a technická hlediska likvidace, a proto jsou recyklovatelné.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Navrácení obalu do koloběhu materiálu šetří zdroje a snižuje objem odpadu. Již nepotřebné obalové materiály předejte na sběrných místech k likvidaci recyklačním systémem »Zelený bod«. |

|  |  |
| --- | --- |
| ***UPOZORNĚNÍ*** |  |
| * Pokud je to možné, uschovejte si originální obal na dobu záruční lhůty, abyste mohli přístroj v případě záruční opravy opět řádně zabalit. | |

1. **Požadavky na umístění**

Pro bezpečný a bezchybný provoz přístroje musí místo splňovat následující předpoklady:

* Přístroj musí být umístěna na pevnou, plochou a vodorovnou podložku s dostatečnou únosností.
* Místo vyberte tak, aby děti k přístroji neměly přístup.
* Přístroj není vyroben pro vestavbu do stěny nebo vestavné skříně.
* Neumísťujte přístroj v horkém, mokrém nebo velmi vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých materiálů.
* Zásuvka musí být snadno přístupná, tak aby bylo možno v nouzovém případě přívodní kabel snadno vytáhnout.
* Vestavba a montáž tohoto přístroje na nestacionárních místech instalace (např. lodě) smí být provedena pouze odbornými podniky/osobami, které zajistí předpoklady pro použití odpovídající bezpečnostním předpisům.

1. **Elektrické připojení**

Pro bezpečný a bezchybný provoz přístroje je nutno dodržovat při elektrickém připojení následující upozornění:

* Porovnejte před připojením přístroje data pro připojení (napětí a frekvence) na typovém štítku s daty Vaší elektrické sítě. Tato data se musí shodovat, aby nedošlo k poškození přístroje. V případě pochybností se zeptejte Vašeho elektrikáře.
* Zásuvka musí být zabezpečena elektrickým jističem 16A.
* Nepoužívejte žádné prodlužovací kabely. Použití vícenásobných zásuvek nebo zásuvkových lišt je kvůli nebezpečí požáru zakázáno.
* Ujistěte se, že přívodní kabel není poškozený, nevede pod přístrojem nebo přes horké povrchy nebo hrany.
* Elektrická bezpečnost přístroje je zaručena pouze tehdy, když je napojen na předpisově instalovaný systém ochranných vodičů. Provoz na zásuvce bez ochranného vodiče je zakázán. Nechte v případě pochyb domácí instalaci zkontrolovat elektrikářem.

Výrobce nemůže být prohlášen zodpovědným za škody, které jsou způsobené chybějícím nebo přerušeným ochranným vodičem.

1. Funkce

V této kapitole najdete důležitá upozornění k obsluze přístroje.

Celkový přehled

|  |  |
| --- | --- |
|  | * 1. transparentní víko   2. silikonový kroužek   3. značky pro různé funkce   4. konvička   5. tlačítko pro teplou mléčnou pěnu a pro ohřívání mléka   6. tlačítko pro studenou mléčnou pěnu   7. základna se síťovým kabelem   8. držák na metličku   9. metlička na mléčnou pěnu   10. metlička na horké mléko |

1. Typový štítek

Typový štítek s daty pro připojení a údaji o výkonu se nachází na spodní straně přístroje.

1. Obsluha a provoz

V této kapitole najdete důležitá upozornění k obsluze přístroje. Tato upozornění dodržujte, abyste zabránili nebezpečím a poškozením.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **VAROVÁNÍ** |  |
| * Neponechávejte přístroj během provozu bez dozoru, aby bylo možné v případě nebezpečí rychle zasáhnout. | | |

1. Před prvním použitím:

Před prvním použitím přístroj konvičku a příslušenství pečlivě vyčistěte tak, jak je popsáno v kapitole Čištění a péče.

1. **Provoz**

Pěnovačkou Fomini Crema můžete připravit studenou i teplou mléčnou pěnu nebo v přístroji můžete ohřívat mléko.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Přístroj má tři značky pro množství mléka:  Značka Min: - Mléko nalévejte nejvýše k této značce  Dolní značka Max - Mléko nalévejte nejvýše k této značce, jestliže chcete připravit mléčnou pěnu.  Horní značka Max: - Jestliže chcete mléko jen ohřát bez pěny, můžete ho nalít až k této značce. |

|  |  |
| --- | --- |
| ***UPOZORNĚNÍ*** |  |
| * Povšimněte si značek max. Pro mléčnou pěnu nalévejte mléko prosím pouze ke spodní značce Max. Jinak by se vytvořilo tolik pěny, že by mohlo dojít k nadzdvižení víka a přetečení. | |

Můžete připravovat teplou i studenou mléčnou pěnu.

Přehled funkcí

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Metlička | Funkce | Maximální kapacity | Doba přípravy |
|  | Studená mléčná pěna | 100 ml | 60 s |
| Teplá mléčná pěna | 100 ml | 65-80 s |
|  | Ohřívání mléka (s malým množstvím pěny) | 200 ml | 110-130s |

Přehled tlačítek

|  |  |
| --- | --- |
| Tlačítko | Funkce |
|  | Teplá mléčná pěna a ohřívání mléka |
|  | Studená mléčná pěna |

Oběma tlačítky lze také provoz přerušit.

Bedienung

* 1. Vyberte metličku podle přehledu funkcí a vložte ji do konvičky do příslušného držáku.
  2. Mléko nalijte až ke správné značce v konvičce (viz přehled funkcí).
  3. Stiskněte tlačítko pro spuštění přístroje (viz přehled tlačítek).:
     1. Teplá mléčná pěna / ohřívání: Po stisknutí horního tlačítka se rozsvítí kontrolka. Jakmile je přístroj s přípravou hotov, bude kontrolka po dobu 30 sekund blikat.
     2. Studená mléčná pěna: Nalijte do konvičky studené mléko a stiskněte spodní tlačítko. Rozsvítí se kontrolka. Přístroj po 60 sekundách dokončí přípravu a kontrolka bude blikat 30 sekund.

|  |  |
| --- | --- |
| ***UPOZORNĚNÍ*** |  |
| * Mléko a mléčnou pěnu pozorně vylévejte. Pokud byste nápoj odebírali kovovou lžící nebo jiným ostrým předmětem, hrozí nebezpečí poškození povrchu konvičky. * Do přístroje nalévejte pouze mléko. | |

1. Upozornění a tipy

* Přístroj používejte pouze pro přípravu mléčné pěny nebo ohřívání mléka. Zatímco přístroj pracuje, můžete si připravit kávu nebo horkou čokoládu, abyste mohli nápoj ihned podávat.
* Používejte nejlépe mléko s podílem tuku ≥ 1,5 %.
* S přístrojem můžete připravit i studenou mléčnou pěnu. To ale neznamená, že přístroj umí mléko chladit. Přístroj pracuje za normální teploty.
* Mléko se ohřívá přibližně na 65 °C +/- 5 ° C. To je ideální teplota k tomu, aby chuť kávy zůstala zachována a abyste nemuseli dlouho čekat na to, až budete moci kávu vypít.
* Metličky ukládejte na bezpečné místo. Jsou malé a mohly by se snadno ztratit.
* Po přípravě mléčné pěny nebo ohřátí mléka vyčkejte 2 minuty, aby se mohl resetovat termostat. Pak je přístroj připraven pro nové použití. Pro zkrácení tohoto času můžete konvičku po každém použití vypláchnout vodou a pak pečlivě osušit.
* Přístroj je určen pro ohřívání mléka a přípravu mléčné pěny. Pokud byste do mléka chtěli přidat aroma, instantní kávu nebo práškovou čokoládu, musíte přístroj ihned po použití důkladně vyčistit.

1. Návrhy pro podávání nápojů

Nabízíme Vám výběr snadných a rychlých nápojů, které v přístroji můžete připravovat

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| S mléčnou pěnou |  | S horkým mlékem |  |
| Cappuccino  1/3 Espresso  2/3 mléčné pěny  Posypat kakaem | | Café Latte  1/3 silného espressa  2/3 horkého mléka - promíchat | |
|  | | | |
| Latte Macchiato  Mléčnou pěnu vložte do vysoké sklenice  Doplňte espressem až po okraj | | Horká čokoláda  Do velkého šálku nalijte horké mléko  Přidejte práškovou čokoládu a promíchejte. | |
|  | | | |
| Ledová instantní káva  Připravte instantní kávu  Přidejte mléčnou pěnu | | Instantní káva s mlékem  Do šálku nasypejte kávu  Přilijte horké mléko a promíchejte | |

1. Čištění a péče

V této kapitole najdete důležitá upozornění k čištění a péči o přístroj.

Dbejte upozornění, abyste zabránili poškození chybným čištěním přístroje a zajistili bezporuchový provoz.

1. Bezpečnostní upozornění

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **POZOR** |  |
| Povšimněte si následujících bezpečnostních upozornění předtím, než začnete s čištěním přístroje:   * Vypněte přístroj před čištěním a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. * K čištění přístroje používejte měkký hadřík. * K čištění nepoužívejte hořlavé čisticí přípravky. * Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, před opětovným zapnutím ho pečlivě vyčistěte. | | |

1. **Čištění**

Před čištěním sejměte konvičku ze základní části. Sejměte víčko konvičky se silikonovým kroužkem. Konvičku ani základnu nikdy nevkládejte do vody.

Pro čištění konvičky nepoužívejte žádné tvrdé nebo ostré předměty nebo drsné čisticí prostředky, mohli byste poškodit povrch u ušlechtilé oceli a povrchovou úpravu.

Konvička: Po každém použití konvičku ihned vyčistěte. Vnitřní stěny oplachujte a čistěte teplou vodou s jemným mycím přípravkem a otírejte ji měkkým hadříkem, který nepoškodí povrch. Konvičku nakonec osušte měkkou utěrkou.

|  |  |
| --- | --- |
| ***UPOZORNĚNÍ*** |  |
| * Pro lepší vyčištění můžete přístroj také naplnit vodou až ke značce min, přidat kapku mycího přípravku a přístroj spustit s funkcí přípravy teplé mléčné pěny. Nakonec vypláchněte čistou vodou a osušte. | |

Víčko: Sejměte víčko konvičky se silikonovým kroužkem. Víčko omyjte vodou.

Metličky: Vyjměte metličky ven a omyjte je teplou vodou. Osušte a uschovejte na vhodné místo. Neumývejte v myčce nádobí.

Konvička, víčko, metličky ani základna nejsou vhodné pro umývání v myčce nádobí.

1. Odstranění poruch

V této kapitole najdete důležitá upozornění pro lokalizaci poruch a jejich odstranění. Tato upozornění dodržujte, abyste zabránili nebezpečím a poškozením.

1. **Bezpečnostní upozornění**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **POZOR** |  |
| * Opravy na elektrospotřebičích smí provádět pouze kvalifikovaní odborní pracovníci, kteří byli proškoleni výrobcem. * Neodbornou opravou může být vážně ohrožen provozovatel a může také dojít k poškození přístroje. | | |

1. **Poruchy**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Chyba | Možná příčina | Odstranění |
| Přístroj nepracuje. | Zástrčka není správně zastrčená | Zkontrolujte, zda je správně zapojená síťová zástrčka. |
| Závada elektroniky. | Obraťte se na zákaznický servis. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **POZOR** |  |
| * Pokud nemůžete výše jmenovanými kroky problém vyřešit, obraťte se prosím na zákaznickou službu. | | |

1. Likvidace starých přístrojů

|  |  |
| --- | --- |
|  | Elektrické a elektronické staré přístroje obsahují často ještě cenné materiály. Obsahují ale také škodlivé látky, které byly nutné pro jejich funkci a bezpečnost.  Ve směsném odpadu nebo při chybném zacházení mohou tyto látky poškodit lidské zdraví a životní prostředí. Nedávejte proto Váš starý přístroj v žádném případě do směsného odpadu. |

|  |  |
| --- | --- |
| ***UPOZORNĚNÍ*** |  |
| * Využívejte místní sběrnu odpadů pro vrácení a využití starých elektrických a elektronických přístrojů. Případně se informujte na Vaší radnici, nebo u Vašeho prodejce o svozu odpadu. * Postarejte se o to, aby byl Váš starý přístroj až do transportu uložen bezpečně před dětmi. | |

1. Záruka

Pro tento přístroj přebíráme, počínaje datem prodeje, 24-měsíční záruku na vady, které je možné zdůvodnit chybami při výrobě nebo chybami materiálu.

Vaše zákonné nároky na výkony plynoucí ze záruky podle § 439 a dalších OZ - E tím zůstávají nedotčeny.

V záruce nejsou obsaženy škody, které vznikly neodborným zacházením nebo použitím, stejně tak nedostatky, které ovlivňují funkci nebo hodnotu přístroje pouze v malé míře. Dále jsou ze záručních nároků vyloučeny díly podléhající rychlému opotřebení, škody při transportu, pokud za ně nezodpovídáme my, jakož i škody, které vznikly opravami, které nebyly provedeny námi.

Tento přístroj je konstruován pro použití v soukromé oblasti (domácnosti) a je svým výkonem také pro tento účel navržen.

Případné použití v živnostenské oblasti spadá do záruky pouze v takové míře, v jaké je možné rozsah porovnat se soukromým užíváním. Není určen pro rozsáhlejší živnostenské používání.

V případě oprávněných reklamací provedeme podle našeho uvážení opravu vadného přístroje nebo jeho výměnu za bezvadný přístroj.

Viditelné vady je nutno nahlásit do 14 dní po dodání.

Další nároky jsou vyloučeny.

Před využitím nároku ze záruky se s námi prosím před vrácením přístroje spojte (přístroj zasílejte vždy s dokladem o koupi!).

1. Technická data

|  |  |
| --- | --- |
| Přístroj | Pěnovačka na mléko |
| Název | Fomini Crema / Fomini Crema Inox |
| Model | MMF-801-V2 / MMF-802-V2 |
| Č. zboží | 1656 / 1662 |
| Data pro připojení k elektrické síti | 220-240V 50/60Hz |
| Příkon | 400 W |
| Kapacita napěňování | Min: 60 ml, Max: 100 ml |
| Kapacita ohřívání | 5 min.: 60 ml, Max: 200 ml |
| Vnější rozměry | Průměr: 10 cm |
|  | Výška: 19,8 cm |
| Hmotnost netto | 0,69 kg |

V případě záručních a pozáručních oprav se prosím obracejte přímo na náš smluvní servis :

BELS cz s.r.o.

Nuselská 307/110, 140 00 Praha 4

Tel.: +420 / 261 218 480 příp. e-mail: [praha@bels.cz](mailto:praha@bels.cz)