

cz návod k použití

**PC-GK 1163 – Vinotéka**

Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek. Věříme, že s ním budete spokojeni.

**Symbolu použité v návodu k použití**

Důležité informace pro vaši bezpečnost jsou speciálně označeny. Je nezbytné dodržovat tyto pokyny, abyste se vyhnuli nehodám a zabránili poškození.

VAROVÁNÍ: To vás varuje před nebezpečím pro vaše zdraví a naznačuje možná rizika úrazu.

POZOR: To se vztahuje na možná nebezpečí pro stroj nebo jiné předměty.

POZNÁMKA: To zdůrazňuje tipy a informace.

**Obecné poznámky**

Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě přečtěte návod k obsluze a uschovejte si pokyny včetně záruky a příjmového dokladu. Pokud tento přístroj dáte ostatním osobám, dejte jim také tento návod k obsluze.

POZNÁMKA: Ilustrace se mohou od originálního spotřebiče lišit.

* Přístroj je určen výhradně pro soukromé použití a pro zamýšlený účel. Tento spotřebič není vhodný pro komerční použití.
* Přístroj se smí používat pouze v souladu s návodem k použití. Přístroj nepoužívejte k jinému účelu. Jakékoli jiné použití není určeno a může mít za následek poškození nebo zranění osob.
* Nepoužívejte ho venku. Uchovávejte jej mimo dosah zdrojů tepla, přímého slunečního světla a vlhkosti.
* Pokud přístroj nepoužíváte, nebo provádíte čištění, údržbu nebo se objevila závada, vypněte spotřebič a odpojte zástrčku (vytáhněte zástrčku ze zásuvky, ne kabel) nebo vypněte pojistku.
* Přístroj a pokud možno i síťový přívod je třeba pravidelně kontrolovat, zda nedošlo k poškození. Pokud se zjistí poškození, nesmí se spotřebič používat.
* Z bezpečnostních důvodů jsou zakázány úpravy spotřebiče.
* Aby byla zajištěna bezpečnost vašich dětí, uchovávejte všechny obaly (plastové sáčky, krabice, polystyren atd.) mimo jejich dosah.

VAROVÁNÍ: Nedovolte malým dětem hrát si s fólií. Hrozí nebezpečí udušení!

**Speciální bezpečnostní pokyny**

* Toto zařízení je určeno pro použití v domácnostech a podobných aplikacích, jako je např.:
	+ kuchyňské prostory zaměstnanců v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích;
	+ pro ubytovací zařízení s noclehem se snídaní;
	+ pro klienty v hotelech, motelech a jiných ubytovacích zařízeních;

VAROVÁNÍ: Udržujte větrací otvory otevřené s dostatečným meziprostorem mezi vinotékou a dalším předmětem.

* Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dozorem nebo obdrželi pokyny týkajících se bezpečného používání spotřebiče a porozuměli možnému nebezpečí.
* Děti by si neměly se zařízením hrát.
* Čištění a údržba nesmí být prováděna dětmi, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem.
* Nepokoušejte se přístroj opravit sami. Vždy se obraťte na autorizovaného technika. Aby nedošlo k ohrožení, vždy vadný kabel smí vyměňovat pouze výrobce, náš zákaznický servis nebo kvalifikovaná osoba za kabel stejného typu.
* K likvidaci spotřebiče používejte dodaná sběrná místa elektrických zařízení.

**Rozbalení zařízení**

* Vyjměte přístroj z obalu.
* Odstraňte všechny obalové materiály, jako jsou fólie, plnicí a kartonové obaly.
* Abyste předešli nebezpečí, zkontrolujte, zda nedošlo k poškození zařízení.
* V případě poškození nedávajte přístroj do provozu. Kontaktujte svého distributora.

POZNÁMKA: Na přístroji se mohly shromáždit zbytky po výrobě nebo prach. Doporučujeme vyčistit spotřebič podle kapitoly „Čištění a údržba“.

** Součásti zařízení**

1. Police
2. Chladicí ventilátor
3. Kryt chladicího ventilátoru
4. Ventilační otvory
5. Nožičky

Obsah balení: 3x police, 1x rukojeť vč. montážního materiálu

**Instalace**

Podmínky pro umístění a instalaci:

* V okolí spotřebiče je potřeba zajistit dobré větrání, aby bylo možné teplo rozptýlit a zajistit efektivní chlazení při nízké spotřebě.
	+ mezera na zadní a bočních stěnách by měla být minimálně 10 cm;
	+ umístěte spotřebič tak, aby se dvířka spotřebiče mohla otevřít.
* Instalujte pouze na místech s okolní teplotou vhodnou pro klimatickou třídu spotřebiče. Informace o klimatické třídě naleznete v produktovém listu EU nebo na typovém štítku umístěném uvnitř nebo na zadní straně spotřebiče.
* Umístěte spotřebič na stabilní a bezpečný povrch. Pokud není přístroj vodorovně vyrovnán, nastavte nožičky odpovídajícím způsobem (jedna nebo dvě nastavitelné nožičky v závislosti na modelu).

Vyhněte se instalaci:

* v blízkosti topení, vedle sporáku, přímého slunečního světla nebo jiných zdrojů tepla;
* v místech s vysokou vlhkostí (např. venku, v koupelně), protože kovové části by byly za takových okolností náchylné ke korozi;
* v blízkosti těkavých nebo hořlavých materiálů (např. plynu, paliva, alkoholu, nátěrových hmot atd.), v místnostech, které mohou mít špatnou cirkulaci vzduchu (např. garáže).
* Nevystavujte přístroj žádnému počasí.

**Odstraňte přepravní ochranu**

Demontujte přepravní ochranu dvířek spotřebiče (5) povolením dvou šroubů. Zařízení opatrně nakloňte dozadu.

UPOZORNĚNÍ: Pro případnou další přepravu dodržujte ochranu při přepravě!

**Montáž rukojeti dveří**

* Otevřete dvířka spotřebiče a mírně odstraňte gumové těsnění dvířek na vnitřním rámu dveří. Pro umístění kliky dveří si všimněte otvorů pod nimi.
* Rukojeť připevněte přiloženými šrouby a pryžové těsnění dvířek vraťte do původní polohy.

**Elektrické připojení**

VAROVÁNÍ:

* Instalace do sítě musí odpovídat místním normám a předpisům.
* Nesprávné připojení může způsobit úraz elektrickým proudem!
* Zástrčku spotřebiče neupravujte. Pokud zástrčka správně nezapadne do zásuvky, nechte nainstalovat správnou zásuvku autorizovaným odborníkem.
* V případě nouze musí být zajištěn přístup k elektrické zástrčce, aby bylo možné přístroj odpojit od sítě.
* Před připojením se ujistěte, že napájecí napětí odpovídá specifikacím na typovém štítku.
* Připojte síťový kabel do řádně nainstalované a uzemněné zásuvky.
* Pokud není zástrčka po instalaci přístupná, musí být k dispozici odpovídající odpojovací zařízení, které splňuje příslušné bezpečnostní předpisy.

**Spuštění/provoz**

Před prvním uvedením do provozu

Vyčistěte vnitřek zařízení včetně všech součástí příslušenství. Postupujte podle kapitoly „Čištění a údržba“.

Spuštění zařízení

* Připojte zařízení k el. napájení.
* Nastavte požadovanou vnitřní teplotu.

Přečtěte si následující informace.

Provoz



**1**

****

**2**

****

**3**

****

**4**

Tlačítko (1) pro aktivaci ovládacího panelu a změnu zobrazení teploty

Tlačítko (2) pro zapnutí / vypnutí LED displeje a vnitřního osvětlení

Tlačítko (3) pro zvýšení a tlačítko (4) pro snížení vnitřní teploty

* Přístroj je vybaven automatickým zámkem ovládacího panelu, který je aktivován 12 sekund po posledním stisknutí tlačítka.

Pro odemknutí ovládacího panelu držte tlačítko (1) stisknuté asi 3 sekundy, dokud neuslyšíte pípnutí.

* Jednoduchým stisknutím tlačítka (1) můžete změnit zobrazení teploty na Fahrenheit nebo Celsius.
* Stiskněte tlačítko (2) pro vypnutí a opětovné zapnutí LED displeje a vnitřního osvětlení.

Vnitřní osvětlení se automaticky vypne po asi 10 minutách, což šetří energii.

* Pomocí tlačítek (3) a (4) nastavte vnitřní teplotu. Na displeji se zobrazí volba; při volbě teploty bliká na displeji hodnota teploty.
* Několik vteřin po posledním stisknutí tlačítka se zobrazení teploty automaticky změní na aktuální hodnotu teploty v přístroji.

Při dalším stisknutí tlačítka se na displeji nejprve zobrazí poslední nastavená hodnota teploty.

**Nastavení**

Hodnota teploty je nastavitelná mezi:

 +8 °C a 18 °C (+47 °F - +64 °F)

maximálně však o 17 °C pod okolní teplotu.

Pokud jste nastavili teplotu, trvá určitý čas, než se nastaví požadovaná teplota. Mějte na paměti, že teplota se bude měnit v závislosti na okolní teplotě, frekvenci otevírání dveří a zatížení spotřebiče.

**Uložení**

Přístroj je vhodný výhradně pro chlazení a skladování nápojů.

**Kapacita lahví**

8 lahví x 0,75 litru

Láhve skladujte bezpečně a vodorovně s otvorem směrem dopředu.

**Vypnutí**

Pro vypnutí spotřebiče odpojte spotřebič od sítě. Pokud je přístroj delší dobu mimo provoz:

* Odstraňte obsah spotřebiče.
* Přístroj důkladně vyčistěte (viz „Čištění a údržba“).
* Otevřete dvířka přístroje, abyste předešli nepříjemným pachům.

**Tipy pro úsporu energie**

* Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte jej od sítě.
* Neinstalujte přístroj v blízkosti kamen, topení nebo jiných zdrojů tepla. V případě vyšších okolních teplot bude kompresor běžet častěji a déle.
* Zajistěte dostatečné větrání na spodní a zadní straně. Nikdy neblokujte ventilační otvory.
* Nenastavujte teplotu chladněji, než je nutné.
* Nenechávejte dveře otevřené déle, než je nutné.
* Zapněte osvětlení pouze v případě potřeby.
* Těsnění dvířek spotřebiče musí být zcela nepoškozené, aby se dvířka správně zavřela.

**Čištění a údržba**

VAROVÁNÍ:

* Před čištěním a údržbou vždy odpojte spotřebič od sítě.
* K čištění spotřebiče nepoužívejte parní čističe; vlhkost by mohla vniknout do elektrických komponent. Htozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Horká pára by mohla poškodit plastové díly.
* Před opětovným spuštěním musí být spotřebič suchý.

POZOR:

* Nepoužívejte drátěný kartáč nebo jiné ostré brusné předměty.
* Nepoužívejte žádné kyselé nebo abrazivní čisticí prostředky.
* Nepoškozujte okruh chlazení.

**Čištění spotřebiče včetně interiéru**

* Interiér zařízení, vnější povrchy, příslušenství a dveře pravidelně čistěte teplou vodou a jemným čisticím prostředkem.
* Vyčistěte vypouštěcí kanál opatrně, např. čističem potrubí.
* Po důkladném usušení můžete provoz znovu zahájit.

**Rozmrazování**

Přístroj má automatické odmrazování. Během procesu odmrazování proudí vodní kapky odvodňovacím kanálem do záchytné vany na zadní straně spotřebiče, ze které se potom vypařuje.

**Výměna žárovky**

UPOZORNĚNÍ: neodstraňujte kryt osvětlení. V případě poruchy/závady smí svítidlo LED vyměňovat/opravovat pouze autorizovaný odborník nebo zákaznický servis.

**Řešení problémů**

Před tím, než kontaktujte zákaznický servis, přečtěte si možné příčiny závad.

|  |  |
| --- | --- |
| Problém | Příčina/Řešení |
| Jednotka nepracuje správně nebo vůbec | Zkontrolujte napájení / nastavení teploty / okolní teplotu.Odblokujte ventilační otvory, umístěte správně spotřebič. |
| Zařízení je příliš teplé | Zkontrolujte nastavení teploty / okolní teplotu.Otevírejte dveře pouze tak dlouho, jak je to nutné. |
| Ve spodní části je voda | Zkontrolujte nastavení teploty / vypouštěcí kanál nebo otvor. |
| Světlo nefunguje | Zkontrolujte napájení.Podívejte se do kapitoly „Výměna žárovky“. |

POZNÁMKA: Pokud problém přetrvává i po provedení výše uvedených kroků, obraťte se na svého obchodníka nebo na autorizovaného technika.

**Technické údaje**

Model: PC-GK 1163

Napájení: 220-240 V, 50/60 Hz

Příkon: 65 W

Vnější rozměry: 45,3 x 25,2 x 50 cm

Čistá hmotnost: přibližně 9,5 kg

Tento přístroj byl testován podle všech příslušných, v současné době platných směrnic CE, jako je např. elektromagnetická kompatibilita a direktiva o nízkonapěťové bezpečnosti, a byl zkonstruován podle nejnovějších bezpečnostně-technických předpisů.

Vyhrazujeme si technické změny!

Záruka & ZPŮSOB LIKVIDACE

Význam symbolu „Popelnice“

Chraňte naše životní prostředí, elektropřístroje nepatří do domovního odpadu. Pro likvidaci elektropřístrojů použijte určených sběrných míst a odevzdejte zde elektropřístroje, jestliže je už nebudete používat. Pomůžete tak předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace. Přispějete tím ke zhodnocení, recyklaci a dalším formám zhodnocení starých elektronických a elektrických přístrojů. Informace o tom, kde lze tyto přístroje odevzdat k likvidaci, obdržíte prostřednictvím územně správních celků nebo obecního úřadu.

|  |
| --- |
| **basket_set_new OBALYObal:**krabice – tříděný sběr papíru (PAP)polystyren – tříděný sběr (PS)PE sáček – tříděný sběr (PE) |
| **basket_set_new PRODUKTVýrobek:**kabel bez zástrčky – tříděný sběr mědiplastové části – tříděný sběr (PP)kovové časti – železný šrot (FE) |