**G3Ferrari G20063 – G2006300 Artiko Výrobník ledu**

Návod k použití

VAROVÁNÍ! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nevystavujte dešti nebo vlhkosti 

Tento symbol varuje uživatele před přítomností neizolovaného nebezpečného napětí uvnitř systému může způsobit úraz elektrickým proudem. Neotvírejte pouzdro.

Symbol I třídy spotřebiče. To znamená, že zařízení musí mít základnu připojenou k elektrickému uzemnění.

 Symbol II třídy spotřebiče. Dvojitě izolované elektrické zařízení, který byl navržen tak, že není vyžadováno žádné bezpečnostní připojení k elektrickému uzemnění.

Upozornění: Tento symbol upozorňuje uživatele, aby si pečlivě přečetli důležité operace a instrukce pro údržbu v návodu k obsluze majitele.



Upozornění: Nebezpečí požáru/ hořlavé materiály. Dodržujte místní předpisy týkajících se likvidace hořlavých plynů.

**OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE**

Níže jsou uvedeny důležité poznámky týkající se instalace, obsluhy a údržby. Uschovejte tento návod pro budoucí nahlížení a používejte spotřebič v souladu s pokyny v tomto návodu. Jakékoliv jiné použití je považováno za nevhodné a nebezpečné. Proto, výrobce nemůže být zodpovědný za škody a zranění způsobené nesprávným nebo nepřiměřeným použitím. Před použitím zkontrolujte, zda je zařízení nepoškozené. V případě pochybností, jej nepoužívejte a obraťte se na autorizované servisní středisko. Nenechávejte obalové materiály (tj. plastové sáčky, polystyrén, hřebíky, sponky, atd.) v dosahu dětí, protože jsou zdrojem nebezpečí. Vždy pamatujte, že obalové materiály musí být recyklovány samostatně. Ujistěte se, že informace uvedené na technickém štítku jsou v souladu s vaší elektrickou rozvodnou sítí. Instalace musí být provedena v souladu s pokyny výrobce s ohledem na dodržení maximálního výkonu spotřebiče, jak je znázorněno na štítku. Nesprávná instalace může způsobit zranění lidí nebo zvířat, nebo hmotnou škodu, za což výrobce není zodpovědný. Nenechávejte přístroj zapojen, vždy odpojte zástrčku ze zásuvky, když zařízení není v provozu. V případě, že je nutné použít adaptéry, rozdvojky nebo elektrické rozšíření, použijte pouze ty, které jsou v souladu s platnými bezpečnostními normami. V žádném případě nepřekročte limity spotřeby energie uvedené na elektrickém adaptéru a/nebo rozšíření, jakož i maximální výkon, znázorněné na vícenásobném adaptéru. Nepracujte a ani se nedotýkejte spotřebiče mokrýma rukama nebo holýma nohama. Nepoužívejte přístroj v případě poškození napájecího kabelu, zástrčky, nebo v případě zkratu. Opravovat produkt může pouze autorizované servisní středisko.

-Nedotýkejte se spotřebiče mokrýma rukama nebo bosýma nohama

- Nepoužívejte přístroj v případě poškození napájecího kabelu, zástrčky, nebo v případě zkratu; opravovat produkt může pouze autorizované servisní středisko

-Nedovolte, aby se napájecí kabel dostal do styku s ostrými předměty nebo do styku s horkými povrchy; netahejte při odpojení za kabel ale za zástrčku

- Nevystavujte přístroj škodlivým povětrnostním vlivům jako je déšť, vlhkost, mráz, atd .. Vždy ho skladujte v suchém prostředí

- Tento přístroj může být použit u dětí ve věku od 8 let a výše a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud jim byl poskytnut dohled nebo instrukce týkající se použití spotřebiče bezpečným způsobem a pochopily spojenými riziky; Děti si nesmí hrát se spotřebičem. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.

-Není určeno pro komerční využití. Pouze pro domácí použití.

Čistící operace by měly být prováděny po odpojení přístroje. V případě selhání a / nebo funkční poruchy nemanipulujte s jednotkou. Pro opravu přístroje se vždy obraťte na servisní středisko autorizované výrobcem a požádejte o použití originálních náhradních dílů. Nedodržení výše uvedených zásad může ohrozit bezpečnost jednotky a vést ke ztrátě záruky.

**OBECNÉ POKYNY:**

Tento spotřebič je určen pro domácí či podobné zařízení: kuchyně pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a dalších pracovištích, ideální pro klienty v hotelích, motelech, noclehárnách a pro malý byt nebo pro cateringové služby. Tento přístroj automatický výrobce kostek ledu I třídy a používá se pouze k výrobě ledu, nikoliv k chlazení potravin a nápojů.

- Udržujte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí mladších než 8 let.

- Přístroj není určen k provozu pomocí externího časovače nebo samostatného dálkového ovládání.

Připojte zařízení ke kompatibilní elektrické zásuvce.

- Nevystavujte tento výrobek nenaklánějte pod úhlem 45 stupňů.

- Neponořujte spotřebič do vody ani do jiné kapaliny.

- Po použití nebo před čištěním odpojte spotřebič od elektrické sítě.

- Neuzavírejte větrací otvory a nechejte zařízení 8 cm od jiných předmětů, abyste zajistili dobré uvolňování tepla. Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, nepoužívejte vodu na přístroj a konkrétně přímo na kabel, zástrčku a ventilaci přístroje.

- Nepoužívejte příslušenství, které výrobce nedoporučuje.

- Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nebudou mít dohled způsobilou osoby nebo nedodržuje pokyny týkající se používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.

- Děti by měly být pod dohledem, aby dohlížející osoba zaručila, že si se zařízením nehrají.

- Nepoužívejte přístroj v blízkosti plamenů, plynu, hořlavých materiálů, varných desek nebo kamen.

- Nezapínejte často tlačítko napájení (vyčkejte nejméně 5 minut), aby nedošlo k poškození kompresoru. Udržujte víko zavřené, abyste ušetřili energii.

- Před instalací příslušenství odpojte přístroj od elektrické sítě.

- Neukládejte do jednotky žádné výbušné látky nebo hořlavé kapaliny, jako jsou pohonné látky.

- Používejte pouze vodu, která splňuje požadavky pité vody

- Používejte v prostředí, které má teplotu mezi 10 °C a 43 °C



- Do tohoto spotřebiče nevkládejte výbušné látky, jako jsou aerosolové nádobky nebo s hořlavou pohonnou látkou.

- VAROVÁNÍ: Nepoužívejte v zařízení na výrobu ledu jiné typy elektrických spotřebičů.

- VAROVÁNÍ: Nepoškozujte okruh chladiva.

- UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte mechanická zařízení nebo jiné prostředky k urychlení procesu odmrazování nebo procesu sběru ledu, kromě těch, které doporučuje výrobce.

**Popis přístroje:**

1. Kontrolka – naplnění ledem
2. Kontrolka – prázdná nádoba na vodu
3. Velké kostky ledu
4. Indikátor napájení POWER
5. Malé kostky
6. Víko
7. Tlačítko ON / OFF
8. Tlačítko SELECT
9. Nádoba na led
10. Nádoba na vodu
11. ****Otvor pro vypouštění vody
12. Větrací otvory

**První použití:**

Před prvním použitím, umístěte přístroj na rovnou a stabilní plochu po dobu 12 hodin.

Tento postup umožní, aby olej obsažený v kompresoru mohl uvolnit.

Stejný postup je třeba dodržet, kdykoliv byl výrobník ledu z jakéhokoliv důvodu umístěn ve nevzpřímené poloze.

**Provoz přístroje:**

Odstraňte nádobu na led (9). Naplňte nádobu na vodu (8) max. 2,2 litru pitnou vodou. Naplňte na ukazatel MAX. Opět umístěte nádobu zpátky do přístroje.

Připojte přístroj el. zástrčkou do el. sítě. Kontrolka POWER (4) bliká.

Stisknutím tlačítka ON/OFF (7) spustíte výrobu ledu.

Led se vyrábí automaticky. Chcete-li přístroj zastavit, můžete kdykoliv stisknout tlačítko ON/OFF (7). Pokud se rozsvítí kontrolka naplnění ledem (1), přístroj se zastaví. Vyprázdněte nádobu na led a stiskněte tlačítko ON/OFF (7). přístroj se se po několika minutách restartuje.

Pokud se rozsvítí kontrolka – prázdné nádoby na vodu (2), přístroj se zastaví.

Naplňte nádobu pitnou vodou a stiskněte ON/OFF (7). Přístroj se po několika minutách restartuje.

Před odpojením od el. sítě počkejte 2 minuty, aby se kompresor dostal do tlaku a zcela se zastavil.

Chcete-li odstranit veškerou vodu z nádoby na vodu, umístěte pod vypouštěcí otvor (11) umístěny pod spotřebičem nádobu a otevřete otvor pomocí odejmutí víčka.

Zásobník poté vytřete do sucha hadříkem.

**Čištění**:

UPOZORNĚNÍ: Před čištěním vždy odpojte přístroj od el. sítě.

Neponořujte přístroj a napájecí kabel do vody.

Vyčistěte vnitřek přístroje neabrazivním (bez hrubých částí) vlhkým hadříkem nebo houbičkou. Vyvarujte se používání silných čisticích prostředků nebo abrazivních nebo agresivních čisticích prostředků. Hadřík nebo houbička by neměla být příliš vlhká (odkapávající voda), mohla by vážně poškodit přístroj. Vypláchněte nádobu na led (9) a lopatku na led opláchněte teplou vodou.

**Technické parametry:**

Napájení: AC 220-240 V ~ 50 Hz, 100 W

Automatická výroba: 12 kg / 24 hodin

Plyn R600a, 26 g



**Likvidace odpadu elektrických a elektronických zařízení**

Přístroj je vyroben z biologických odbouratelných a potencionálních znečisťujících látek, pokud nejsou řádně zneškodněny. Ostatní části mohou být recyklovány. Je naší povinností přispívat k ekologickému zdraví životního prostředí správným postupem likvidace. Symbol popelnice označuje, že produkt vyhovuje požadavkům nových směrnic zavedených k ochraně životního prostředí (2002/96/EC, 2003/108/EC, 2002/95/EC) a musí být řádně odstraněn po skončení jeho životnosti. Pokud potřebuje další informace, požádejte o ně v místě, která jsou určená k odstranění odpadu v místě bydliště. Kdo nelikviduje výrobek podle tohoto oddílu, odpovídá podle zákona.