|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | |  | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

DomoClip

Konvice s regulací teploty - DOD157 / DOD157N

Zakoupili jste značkový výrobek značky DOMOCLIP a děkujeme vám za to. Velmi pečujeme o design, ergonomii a použitelnost našich výrobků. Doufáme, že tento produkt vám poskytne plnou spokojenost . **BEZPEČNOSTNÍ POKYNY SI POZORNĚ PŘEČTĚTE A ULOŽTE TYTO POKYNY PRO POTŘEBY** . Nesprávné použití nebo opatření mohou zařízení poškodit . Použijte přístroj pouze pro účely, pro které je určen. Odmítáme veškerou odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím.

**Návod k použití**

**TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA**

Napájení 220-240V ~ 50Hz

Napájení 1800W

PRO PRVNÍ POUŽITÍ

Vyjměte spotřebič z obalu a veškeré příslušenství opatrně a věnujte pozornost ostrému příslušenství. Vyčistěte veškeré příslušenství a misky mýdlovou vodou a důkladně osušte. Vnější a vnitřní část přístroje očistěte vlhkým hadříkem a očistěte.

1. Poloviční náplň zásobníku čerstvé vody. (bez přidání jakéhokoli produktu).

2. Otočte přepínač do polohy "Zapnuto". Indikátor se rozsvítí, což ukazuje, že se voda zahřeje.

3. Při varu se přístroj automaticky vypne

4. Opatrně vyjměte konvici ze základny a vypusťte vodu do dřezu, dbejte na to, aby nedošlo k rozstřikování (nebezpečí popálení).

5. Přístroj je připraven k použití.

1. Odpojte napájecí kabel.

2. Připojte přístroj do elektrické zásuvky.

3. Naplňte zásobník čerstvé vody požadovaným množstvím. (Nikdy nepřekračujte maximální úroveň - MAX -)

4. Umístěte konvici na dříve připojenou základnu.

5. Otočte přepínač do polohy "Zapnuto". Indikátor se rozsvítí, což ukazuje, že se voda zahřeje.

6. Při varu se přístroj automaticky vypne

7. Opatrně vyjměte konvici ze základny a pečlivě nalijte varnou vodu.

**ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA**

1. Před čištěním zkontrolujte, zda je jednotka odpojena a zcela vychlazena.

2. K čištění vnějších povrchů použijte vlhký hadřík, abyste otřeli tělesem spotřebiče a poté vysušili.

3. K čištění vnitřku kanvy použijte měkkou, vlhkou utěrku nebo měkký kartáč štětce, abyste odstranili zbytky.

Poznámka: nikdy nepoužívejte abrazivní přípravky

4. K čištění filtru otevřete víko a vyjměte filtr z konvice, poté opláchněte pod studenou vodou a důkladně osušte.

5. Nikdy neponořujte kanvicu ani její základnu do vody.

6. Myčka nádobí je zakázána.

7. Abyste zajistili optimální výkon, musí být spotřebič pravidelně odkládán. Frekvence závisí na tvrdosti vody a počtu použití:

- Pokud začnete v průběhu procesu zaznamenat nárůst hluku, nebo pokud konvice zhasne před ukončením procesu, je nutné odvápnění.

Obecně platí, že odstraňování okují by mělo být provedeno následovně:

S čerstvou vodou, nejméně jednou za 6 měsíců.

S tvrdou vodou, nejméně jednou za 3 měsíce.

- Velmi doporučujeme používat výrobek vhodný pro plastové kotle.

- Pečlivě přečtěte pokyny odvápňovacího přípravku a postupujte postupně krok za krokem.

- Po odbarvení opláchněte vnitřek konvice pod studenou vodou.

Poznámka: Nikdy nepoužívejte ocet jako odvápňovací prostředek.

Pokud máte pochybnosti o tvrdosti vody, požádejte místní vodárenskou společnost.

Skladování

1. Ujistěte se, že je jednotka zcela vychladlá a suchá.

2. Uchovávejte zařízení na chladném, suchém místě mimo dosah dětí.

Upozornění: - Neodstraňujte víko, když voda vřítí. - Umístěte víko tak, aby pára byla z rukojeti. - Pokud je konvice přeplněná, může dojít k vývrtu vroucí vody. - Konvici naplňte pouze studenou vodou. - Hladina vody musí být mezi značkami MAX. a MIN. - Před odpojením od základny vypněte konvici. - Zkontrolujte, zda je víko správně zavřeno.

Správná likvidace zařízení

(Elektrické a elektronické zařízení)

(Použitelné v Evropské unii a dalších evropských zemích, které přijaly systémy sběru

oddělené)

Evropská směrnice 2012/19 / EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) vyžaduje, aby používané spotřebiče pro domácnost nebyly hodnoceny do běžného toku domácího odpadu.

Použité zařízení musí být shromažďováno odděleně, aby se optimalizovala míra využití a recyklace materiálů, které je tvoří, a aby se snížil dopad na lidské zdraví a životní prostředí.

Symbol přeškrtnutého kontejneru je připojen ke všem produktům, aby se připomnělo povinnost odděleného sběru.

Spotřebitelé by měli kontaktovat místní orgány nebo jejich prodejce ohledně postupu, který je třeba dodržovat při odstraňování jejich zařízení.

#### Dovozce: Emgeton Technology s.r.o.Seznam autorizovaných servisů na www.cultstore.cz