****

**Retro Vintage Toustovač**

****

**Návod k použití**

**Právě jste zakoupili značkový výrobek značky DOMOCLIP a děkujeme vám za to. Velmi pečujeme o design, ergonomii a použitelnost našich výrobků. Doufáme, že vám poskytne plnou spokojenost.**

**Právě jste zakoupili značkový výrobek značky DOMOCLIP a děkujeme vám za to. Velmi pečujeme o design, ergonomii a použitelnost našich výrobků. Doufáme, že vám poskytne plnou spokojenost.**

**Bezpečnostní upozornění**

**PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SI PROSÍM PŘEČTĚTE UŽIVATELSKOU PŘÍRUČKU.**

**Nesprávné používání zařízení může uživatele poškodit nebo zranit. Ujistěte se, že zařízení používáte pro účel, pro který je určen; odmítáme veškerou odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím nebo nesprávným použitím.**

**1. Před uvedením do provozu se ujistěte, že napětí v síti odpovídá jmenovitému napětí.**

**2. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem (\*).**

**3. Nenechávejte kabel viset ze stolu nebo desky nebo se dotýkat horkého povrchu.**

**4. Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, nikdy tento výrobek nezapívejte mokrými rukama, nalijte kapaliny nebo ponořte do vody.**

**5. Nedotýkejte se horkého povrchu. Používejte pouze rukojeti nebo tlačítka.**

**6. Je-li přístroj používán blízko dětí nebo osob se zdravotním postižením, je nutná pečlivá kontrola.**

**7. Neumisťujte spotřebič na horký plyn nebo na hořící troubu nebo na vyhřívanou troubu.**

**8. Nepoužívejte venku (pouze pro domácí použití).**

**9. Aby nedošlo k zranění osob, tento výrobek by neměl provozovat děti nebo osoby, které se k těmto pokynům nepoužívají.**

**10. Nepoužívejte spotřebič, pokud je prázdný.**

**11. Toto zařízení může používat děti od 8 let a osoby s tělesným, smyslovým nebo duševním postižením, s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo jsou instruováni k použití bezpečně a rozumějí příslušným rizikům. Děti by se s tímto přístrojem neměly hrát. Čištění a údržba uživatele by neměly dělat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dohledem.**

**12. Udržujte přístroj a kabel od dětí do 8 let věku.**

**13. Tento přístroj není určen k ovládání externím časovačem nebo samostatným dálkovým ovládáním.**

**14. Teplota přístupných ploch může být vysoká, když je přístroj v provozu.**

**15. Je nutné, aby byl přístroj vždy čistý, protože je v přímém kontaktu s jídlem.**

**16. Pokyny pro čištění jednotky naleznete v následující části příručky.**

**17. Otevřete zásobník na drobky na konci stroje a vyjměte zbytky chleba.**

**18. Chléb může spálit, proto nepoužívejte houkačku blízko nebo pod hořlavým materiálem, jako například záclony.**

**19. Toto zařízení je určeno pro použití v domácích a podobných aplikacích, jako například:**

 **Kuchyňské rohy vyhrazené pro zaměstnance obchody, kanceláře a další profesionální prostředí**

 **Zákazníci v hotelech, a jiných typechbydlení**

**(\*) Kvalifikovaná kvalifikovaná osoba: technik servisu poprodejního servisu výrobce nebo dovozce nebo jakákoli jiná osoba kvalifikovaná, oprávněná a způsobilá k provedení tohoto typu opravy.**

**Tato uživatelská příručka je také k dispozici na naší webové stránce** [www.domoclip.com](http://www.domoclip.com)

Upozornění**: - Pokud spotřebič začne kouřit, okamžitě stiskněte tlačítko STOP pro zastavení přípravy toastů. - Vyvarujte se grilování potravin s velmi tavícími přísadami, jako je máslo. - Vytahování zásuvky sbírá drobky a pravidelně je vyprázdňujte, protože mohou hořet, pokud nejsou řádně vyprázdněny. - Nedotýkejte se horkého povrchu. Použijte rukojeti nebo tlačítka. - Negrilujte pečivo s náplní.** **- Neodstraňujte deformované plátky chleba**

**VLASTNOSTI**

**Napětí: 220-240V 50 / 60Hz**

**Výkon: 900 W**

**POPIS**

**A. Páka**

**B. Tlačítko pro rozmrazování**

**C. Tlačítko pro výběr stupně**

**leštění**

**D. Tlačítko k zahřátí**

**E. Zrušit tlačítko**

**F. Zásobník na drobky**



**PŘED PRVNÍM POUŽITÍM**

**1. Odstraňte veškeré obalové materiály a otřete vnější část vlhkým hadříkem.**

**2. Při použití výrobních zbytků nebo olejového nátěru ve spotřebiči a na topném tělese může horkovzdušná trouba při prvním použití vyzařovat zápach.**

**3. Než začnete zařízení používat poprvé, doporučujeme, abyste nechali spotřebič provádět několik cyklů opékání bez chlebových plátků při nejvyšším nastavení hnědnutí v dobře větraném prostoru.**

**POUŽITÍ VAŠEHO ZAŘÍZENÍ**

**1. Ujistěte se, že je připojený toustovač připojen**

**2. Do každé otvoru vložte plátek chleba a zatlačte rukojeť, dokud nezaklapne na místo.**

**3. Topinkovač se automaticky zahřeje a začne grilovat.**

**4. Nastavte požadovaný stupeň zbarvení.**

**5. Chcete-li přístroj zastavit, stiskněte tlačítko STOP kdykoliv.**

**6. Po dokončení opékání se rukojeť automaticky zvedne. Toast lze pak bezpečně vyjmout.**

**7. Pokud toast není dostatečně hnědý, možná budete chtít grilovat dále, v tomto případě nastavte ovládač hnědnutí na nižší úroveň a vraťte toast. Během druhého opékání se ujistěte, že nehlíží.**

**Poznámka: Chcete-li použít různé funkce, stiskněte tlačítka "teplé", "odmrazování" a "zrušení" po spuštění páčky, rozsvítí se odpovídající kontrolka.**

**Ovládací knoflík Browning**

**Nastavení hnědnutí nastavuje dobu opékání od 1 do 6.**

**· 1 až 2 pro lehké pražení · 3 až 4 pro střední pražení · 5 až 6 pro výrazné pražení**

**Důležité: Při výběru funkce DEFROST nebo WARM UP musíte před výběrem některého z výše uvedených nastavení stisknout tlačítko pro výběr hnědého výběru.**

**Pokud zvolíte nesprávné tlačítko, stisknutím tlačítka CANCEL vyberte požadovaný cyklus.**

**Funkce "zahřát"**

**Vaše houkačka může ohřívat toast, pokud se ochladí příliš rychle.**

**1. Vraťte ho zpět do hrnce.**

**2. Ovládací prvek stupně hnědnutí nastavte na nižší úroveň.**

**3. Stiskněte rukojeť nabíjení dolů.**

**4. Stiskněte tlačítko HEATER, rozsvítí se kontrolka této funkce a ujistěte se, že toast není charging.**

**5. Nakládací rukojeť se při zahřátí houbičky automaticky zvedá.**

**Funkce odmrazování**

**Horkovzdušná trouba může rozmrazit zmrazený chléb před opékáním, je-li to nutné.**

**1. Umístěte chléb do otvorů.**

**2. Ovládací prvek stupně hnědnutí nastavte na požadovanou úroveň.**

**3. Stiskněte rukojeť nabíjení dolů**

**4. Stiskněte tlačítko DEFROST, rozsvítí se kontrolka této funkce a ujistěte se, že toast není charging.**

**5. Nakládací rukojeť automaticky stoupá po rozmrazení toastu.**

**Funkce "Zrušit"1. Stiskněte tlačítko STOP, pokud houkačka začne vydávat kouř**

**2. Během pečení můžete kdykoli stisknout tlačítko STOP.**

**ČIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ**

**1. Před čištěním odpojte spotřebič od elektrické sítě a nechte horké pračky zcela vychladnout.**

**2. Očistěte povrch houkačky vlhkým hadříkem.**

**3. Nedovolte, aby se uvnitř houkačky hromadily chlebové drobky.**

**4. Mohou být odstraněny odstraněním zásobníku na drobky na spodní straně toustovače a vyčištěním zásobníku vlhkým hadříkem.**



**Správná likvidace zařízení(Elektrické a elektronické zařízení)(Použitelné v Evropské unii a dalších evropských zemích, které přijaly systémy odděleného sběru)**

**Evropská směrnice 2012/19 / EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) vyžaduje, aby používané spotřebiče pro domácnost nebyly hodnoceny do běžného toku domácího odpadu.**

**Použité zařízení musí být shromažďováno odděleně, aby se optimalizovala míra využití a recyklace materiálů, které je tvoří, a aby se snížil dopad na lidské zdraví a životní prostředí.**

**Symbol přeškrtnutého kontejneru je připojen ke všem produktům, aby se připomnělo povinnost odděleného sběru.**

**Spotřebitelé by měli kontaktovat místní orgány nebo jejich prodejce ohledně postupu, který je třeba dodržovat při odstraňování jejich zařízení**

**Dovozce: EMGETON Technology s.r.o.**

**Seznam autorizovaných servisů: www.cultstrore.cz**