

Originální návod k obsluze

Stolní mixér MX1000 (3617)





Braukmann GmbH

Raiffeisenstraße 9

D-59757 Arnsberg

Tel.: +49 (0) 29 32 / 80 55 4 – 99

Fax: +49 (0) 29 32 / 80 55 4 – 77

Email: kundenservice@caso-germany.de

Internet: [www.caso-germany.de](http://www.caso-germany.de)

Č. dokumentu: 3617 18-11-2016

Chyby tisku a sazby vyhrazeny.

© 2016 Braukmann GmbH

1 Návod k obsluze 5

1.1 Všeobecné informace 5

1.2 Informace k tomuto návodu k obsluze 5

1.3 Varovná upozornění 5

1.4 Omezení záruky 6

1.5 Ochrana autorských práv 6

2 Bezpečnost 6

2.1 Řádné používání k určenému účelu 7

2.2 Všeobecná bezpečnostní upozornění 7

2.3 Nebezpečí vyvolaná elektrickým proudem 10

3 Spuštění 10

3.1 Bezpečnostní upozornění 10

3.2 Obsah balení a inspekce transportu 11

3.3 Vybalení 11

3.4 Likvidace obalu 11

3.5 Požadavky na místo instalace 11

3.6 Elektrické připojení 12

4 Konstrukce a funkce 12

4.1 Přehled a montáž 12

4.2 Funkce 13

4.3 Typový štítek 13

5 Obsluha a provoz 13

5.1 Před prvním použitím 13

5.2 Používání 14

5.2.1 Mixování 14

5.2.2 Funkce P (pulzování) 14

5.2.3 Funkce CRUSH ICE 14

5.2.4 Funkce SMOOTHIE 14

5.3 Ochrana před přehřátím 14

6 Čištění a péče 15

6.1 Bezpečnostní upozornění 15

6.2 Čištění 15

7 Odstranění poruch 15

7.1 Bezpečnostní upozornění 15

7.2 Závady 16

8 Likvidace starých přístrojů 16

9 Záruka 16

10 Technická data 17

1. Návod k obsluze
2. Všeobecné informace

Pročtěte si uvedené informace, abyste se s Vaším přístrojem rychle seznámili a mohli plně využívat všechny jeho funkce.

Váš stolní mixér MX1000 Vám bude sloužit mnoho let, když s ním budete správně zacházet a správně o něj pečovat. Přejeme Vám mnoho radosti při používání.

1. Informace k tomuto návodu k obsluze

Návod k obsluze je součástí stolního mixéru MX1000 (dále označován jako přístroj) a poskytuje Vám důležitá upozornění pro spuštění, bezpečnost, řádné používání k určenému účelu a péči o přístroj.

Návod k obsluze musí být u přístroje stále k dispozici. Návod si musí přečíst a dodržovat každá osoba, která je pověřena:

|  |  |
| --- | --- |
| * spuštěním,
* odstraněním poruch a/nebo
 | * obsluhou,
* Čištění
 |

přístroje.

Návod k obsluze si uschovejte a předejte jej spolu s přístrojem následujícímu uživateli.

1. Varovná upozornění

V tomto návodu k obsluze jsou používána následující varovná upozornění:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **NEBEZPEČÍ** |  |
| **Varovné upozornění tohoto stupně označuje hrozící nebezpečnou situaci.**Pokud nebude zabráněno nebezpečné situaci, je důsledkem závažný nebo smrtelný úraz.* Dodržujte uvedené pokyny, abyste závažné nebo smrtelné úrazy vyloučili.
 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **VAROVÁNÍ** |  |
| **Varovné upozornění tohoto stupně označuje možnou nebezpečnou situaci.**Pokud nebude zabráněno nebezpečné situaci, mohou být důsledkem vážná poranění.* Dodržujte tyto výstražné pokyny, abyste zabránili poranění osob.
 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **POZOR** |  |
| **Varovné upozornění tohoto stupně označuje možnou nebezpečnou situaci.**Pokud nebude zabráněno nebezpečné situaci, mohou být důsledkem lehké nebo středně závažné úrazy.* Dodržujte tyto výstražné pokyny, abyste zabránili poranění osob.
 |

|  |  |
| --- | --- |
| ***UPOZORNĚNÍ*** |  |
| Upozornění označuje dodatečné informace, které ulehčují zacházení s přístrojem. |

1. Omezení záruky

Všechny technické informace, data a upozornění pro instalaci, provoz a péči obsažené v tomto návodu odpovídají aktuálnímu stavu při tisku a jsou uváděny s ohledem na naše dosavadní zkušenosti a znalosti. Z údajů, obrázků a popisů v tomto návodu nemohou být odvozovány žádné nároky.

Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za škody způsobené na základě:

|  |  |
| --- | --- |
| * nedodržení návodu
* neodborných oprav
 | * používání k jinému než určenému účelu
* použití neschválených náhradních dílů
 |

* technických změn, modifikací přístroje

Modifikace přístroje nejsou doporučovány a nejsou kryty zárukou. Překlady jsou prováděny dle nejlepšího vědomí. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za chyby překladu, a to ani tehdy, jestliže jsme překlad provedli sami nebo byl proveden na naši objednávku. Závazným zůstává pouze původní německý text.

1. Ochrana autorských práv

Tato dokumentace je chráněna podle předpisů o ochraně autorských práv a duševního vlastnictví.

Všechna práva, také na fotomechanickou reprodukci, kopírování a rozšiřování pomocí zvláštních postupů (například zpracováním dat, datových nosičů a datových sítí) si, i částečně, vyhrazuje společnost Braukmann GmbH.

Obsahové a technické změny vyhrazeny.

1. Bezpečnost

V této kapitole jsou uvedena důležitá bezpečnostní upozornění pro zacházení s přístrojem.

Tento přístroj odpovídá předepsaným bezpečnostním nařízením. Neodborné použití může však vést k úrazům a škodám na majetku.

1. Řádné používání k určenému účelu

Tento přístroj je určen pouze pro používání v domácnosti v uzavřených prostorách pro

* Drcení kostek ledu
* Mixování smoothies, drinků, omáček, kaší pro děti apod

. Jiné nebo přesahující použití není považováno za řádné používání k určenému účelu.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **VAROVÁNÍ** |  |
| **Nebezpečí vyvolané používáním neodpovídajícím určenému účelu!**Přístroj může být při používání v rozporu s určeným účelem a/nebo jiným neodborným používáním zdrojem nebezpečí.* Přístroj používejte výhradně v souladu s určeným účelem.
* Dodržujte postupy popsané v tomto návodu k obsluze.
 |

Nároky jakéhokoli druhu z titulu škod způsobených používáním v rozporu s určeným účelem jsou vyloučeny. Riziko nese výhradně provozovatel.

1. Všeobecná bezpečnostní upozornění

|  |  |
| --- | --- |
| ***UPOZORNĚNÍ*** |  |
| **Dbejte pro bezpečné zacházení s přístrojem následujících všeobecných bezpečnostních upozornění:*** Před použitím zkontrolujte přístroj, zda není viditelně poškozen. Poškozený přístroj nezapínejte.
* Poškozený přívodní kabel musí být nahrazen novým. Tuto práci musí provést výrobce, pracovník servisu nebo podobně kvalifikovaná osoba.
* S přístrojem nesmí pracovat děti. Přístroj a kabel ukládejte mimo dosah dětí. Děti si s přístrojem nesmí hrát. Děti nesmí bez dohledu přístroj čistit nebo provádět jeho údržbu.
* Neponechávejte přístroj během provozu bez dozoru.
 |

|  |  |
| --- | --- |
| ***UPOZORNĚNÍ*** |  |
| * Osoby s omezenými fyzickými smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo vědomostmi smí tento přístroj používat pro vlastní bezpečnost pouze pod dozorem zkušené osoby nebo od takové osoby musí dostat pokyny pro používání přístroje, přičemž musí chápat nebezpečí, která mohou hrozit.
* Opravy smí být prováděny pouze kvalifikovaným odborným personálem, který byl proškolen výrobcem. Neodbornými opravami mohou vzniknout značná nebezpečí pro provozovatele.
* Opravu přístroje v záruční době smí provádět pouze výrobcem autorizovaný zákaznický servis, jinak při dalších škodách nárok na záruku zaniká.
* Vadné konstrukční části smí být vyměněny pouze za originální náhradní díly. Pouze u těchto dílů je zaručeno, že splní bezpečnostní požadavky.
* Nevkládejte přístroj do vody nebo jiných tekutin a nemyjte ho v myčce nádobí.
* Pokud přístroj nepoužíváte a před každým čištěním, montáží/demontáží dílů vytáhněte síťovou zástrčku. Přístroj nechejte před každým čištěním, montáží/demontáží dílů a před uložením vychladnout.
* Blikající kontrolky signalizují, že přístroj je připraven k použití.
* Nedotýkejte se pohybujících se dílů (nože).
 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **VAROVÁNÍ** |  |
| * Používání dílů a příslušenství, které nedoporučí výrobce, může vést k poranění, požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
* Během mixování nevkládejte ruce ani žádné předměty do nádoby, abyste se vyhnuli vážnému poranění nebo poškození přístroje. Lopatku lze používat jen tehdy, není-li přístroj v provozu.
* Nože jsou velmi ostré. Zacházejte s tím opatrně.
* Abyste snížili nebezpečí poranění, nikdy nemontujte nože, dokud není základna správně umístěna a upevněna.
* Mixér používejte pouze společně s víkem.
* Nepoužívejte příslušenství, které nedoporučil výrobce. Zabráníte tím rizikovým situacím.
* Před mixováním horkých tekutin odstraňte střední část dvojdílného víka.
* Pokud dojde k zablokování nožů, vytáhněte nejprve zástrčku ze zásuvky a teprve potom odstraňte blokující překážku!
* S noži zacházejte velmi opatrně. Při vyprazdňování a čištění nádoby buďte opatrní.
* Při nesprávné manipulaci může dojít k poranění.
 |

1. Nebezpečí vyvolaná elektrickým proudem

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **NEBEZPEČÍ** |  |
| **Životu nebezpečné elektrickým proudem!**Kontakt s kabely nebo součástmi pod napětím je životu nebezpečný! Dbejte následujících bezpečnostních upozornění, abyste zabránili ohrožení elektrickým proudem:* V případě poškození přívodního vedení musí být instalováno speciální přívodní vedení výrobcem autorizovaným odborným pracovníkem.
* Nepoužívejte tento přístroj, pokud je přívodní kabel nebo zástrčka poškozen/a, pokud přístroj nepracuje správně nebo pokud je poškozen nebo spadl. Poškozený elektrický kabel musí vyměnit výrobce, servis nebo kvalifikovaný odborník, aby se vyloučila rizika.
* V žádném případě neotvírejte kryt přístroje. Při dotyku s přípojkami pod napětím, nebo je-li pozměněna elektrická a mechanická konstrukce, existuje nebezpečí zásahu elektrickým proudem. Navíc může dojít k narušení funkcí přístroje.
 |

1. Spuštění

V této kapitole najdete důležitá upozornění ke spuštění přístroje.

Dbejte upozornění, abyste zabránili nebezpečím a poškozením.

* 1. Bezpečnostní upozornění

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **VAROVÁNÍ** |  |
| **Při spuštění přístroje může dojít k úrazům a věcným škodám!**Dbejte následujících bezpečnostních upozornění, abyste zabránili nebezpečí:* Obalové materiály nesmí být používány jako hračka. Hrozí nebezpečí udušení.
 |

* 1. Obsah balení a inspekce transportu

Stolní mixér MX1000 je standardně dodáván s následujícími komponenty:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| * mixovací nádoba
* střední část víka
 | * nože
* lopatka
 | * základna pro nože
* hlavní přístroj
 | * víko
* návod k obsluze
 |

|  |  |
| --- | --- |
| ***UPOZORNĚNÍ*** |  |
| * Zkontrolujte, zda je dodaný přístroj úplný a není viditelně poškozen.
* Neúplnou dodávku nebo poškození vzniklé chybným zabalením nebo při transportu okamžitě nahlaste řidiči, pojišťovně a dopravci.
 |

* 1. Vybalení

K vybalení přístroje vyjměte přístroj z kartonu a odstraňte vnitřní a vnější obalový materiál.

* 1. Likvidace obalu



Obal chrání přístroj před poškozením při transportu. Obalové materiály jsou vybrány s ohledem na šetrný přístup k životnímu prostředí a technická hlediska likvidace, a proto jsou recyklovatelné.

Navrácení obalu do koloběhu materiálu šetří zdroje a snižuje objem odpadu. Již nepotřebné obalové materiály předejte na sběrných místech k likvidaci recyklačním systémem »Zelený bod«.

|  |  |
| --- | --- |
| ***UPOZORNĚNÍ*** |  |
| * Pokud je to možné, uschovejte si originální obal na dobu záruční lhůty, abyste mohli přístroj v případě záruční opravy opět řádně zabalit.
 |

* 1. Požadavky na místo instalace

Pro bezpečný a bezchybný provoz přístroje musí místo splňovat následující předpoklady:

* Přístroj musí být umístěn na rovné a stabilní ploše.
* Neskladujte nebo nepoužívejte přístroj ve venkovním prostoru.
* Místo vyberte tak, aby děti k přístroji neměly přístup.
* Přístroj není vyroben pro vestavbu do stěny nebo vestavné skříně.
* Neumísťujte přístroj v horkém, mokrém nebo velmi vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých materiálů.
* Vestavba a montáž tohoto přístroje na nestacionárních místech instalace (např. lodě) smí být provedena pouze odbornými podniky/osobami, které zajistí předpoklady pro použití odpovídající bezpečnostním předpisům.

* 1. Elektrické připojení

Pro bezpečný a bezchybný provoz přístroje je nutno dodržovat při elektrickém připojení následující upozornění:

* Porovnejte před připojením přístroje data pro připojení (napětí a frekvence) na typovém štítku s daty Vaší elektrické sítě. Tato data se musí shodovat, aby nedošlo k poškození přístroje.

V případě pochybností se zeptejte Vašeho elektrikáře.

* Zásuvka musí být zabezpečena elektrickým jističem 16A.
* Připojení přístroje na elektrickou síť smí být provedeno nataženým prodlužovacím kabelem v délce max. 3 m o průřezu 1,5 mm2. Použití vícenásobných zásuvek nebo zásuvkových lišt je kvůli nebezpečí požáru zakázáno.
* Ujistěte se, že přívodní kabel není poškozený, nevede pod přístrojem nebo přes horké povrchy nebo hrany.
* Elektrická bezpečnost přístroje je zaručena pouze tehdy, když je napojen na předpisově instalovaný systém ochranných vodičů.

|  |  |
| --- | --- |
| Provoz na zásuvce bez ochranného vodiče je zakázán. Nechte v případě pochyb domácí instalaci zkontrolovat elektrikářem.Výrobce nemůže být prohlášen zodpovědným za škody, které jsou způsobené chybějícím nebo přerušeným ochranným vodičem. |  |

1. Konstrukce a funkce

|  |  |
| --- | --- |
| V této kapitole najdete důležitá upozornění k montáži a funkci přístroje. |  |
| * 1. Přehled a montáž
 |
| * 1. střední část víka
	2. lopatka
	3. víko
	4. mixovací nádoba
	5. nože
	6. základna pro nože
	7. hlavní přístroj

|  |  |
| --- | --- |
| ***UPOZORNĚNÍ*** |  |
| * Lopatku používejte ten tehdy, není-li přístroj v provozu.
 |

 |

Přístroj smontujte takto:



|  |  |
| --- | --- |
|  | Nasaďte mixovací nádobu se základnou pro nože (viz obrázek 3) na hlavní přístroj tak, aby šipka ukazovala na symbol otevřeného zámku a otáčejte mixovací nádobou ve směru pohybu hodinových ručiček tak dlouho, dokud šipka nebude ukazovat na symbol zavřeného zámku. |

* 1. Funkce
1. Přístroj má celou řadu funkcí: drcení ledu, mixování smoothie a jiných nápojů, příprava omáček atd. Máte na výběr a můžete uplatnit vlastní kreativitu.
2. Jednoduchý a přitom rafinovaný design, snadné ovládání i čištění.
3. Vysokorychlostní motor s ochranou proti přehřátí - velmi efektivní, šetří čas i energii a má dlouhou dobu životnosti.
4. Bezpečnostní spínač pro bezpečný a spolehlivý provoz

* 1. Typový štítek

Typový štítek s daty pro připojení a údaji o výkonu se nachází na spodní straně přístroje.

1. Obsluha a provoz

V této kapitole najdete důležitá upozornění k obsluze přístroje. Dbejte upozornění, abyste zabránili nebezpečím a poškozením.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **VAROVÁNÍ** |  |
| * Neponechávejte přístroj během provozu bez dozoru, aby bylo možné v případě nebezpečí rychle zasáhnout.
 |

* 1. Před prvním použitím
		+ 1. Přístroj je vybaven bezpečnostním zařízením. Motor nefunguje, jestliže nože/základna nožů nejsou správně osazené.
			2. Vyčistěte všechny odnímatelné části (viz kapitola „Čištění a péče).
			3. Prohlédněte si obrázek v kapitole „Přehled a montáž“, abyste přístroj mohli správně sestavit.
			4. S noži manipulujte opatrně, zejména pokud je vyjmete z nádoby při vyprazdňování nebo při čištění.

* 1. Používání

1. Mixování
	1. Vyčistěte všechny části, které přijdou do kontaktu s potravinami.
	2. Vložte potraviny do nádoby a přilijte podle potřeby trochu vody. Přístroj naplňujte maximálně do 60 % kapacity. Pak nasaďte víko a střední část víka.
	3. Zasuňte zástrčku do zásuvky.
	4. Voličem otáčejte tak, abyste nastavili vhodnou rychlost pro mixování (min. - max.).
	5. Přísady mixujte asi 2 minuty, a pak udělejte nejméně na 1 minutu přestávku.
2. Funkce P (pulzování)
	1. Stiskněte tlačítko (P) a podržte je stlačené nebo je stiskněte několikrát po sobě, abyste dosáhli požadované konzistence potravin. Přístroj pracuje, dokud budete tisknout tlačítko.
	2. Funkce pulzů používejte po dobu asi 1 minuty, pak udělejte přestávku na nejméně 1 minutu.
3. Funkce CRUSH ICE
	1. Naplňte nádobu kostkami ledu.
	2. Stiskněte tlačítko CRUSH ICE. Přístroj bude nepřetržitě pracovat 1 minutu, dokud led nedosáhne požadované konzistence.
4. Funkce SMOOTHIE
	1. Naplňte nádobu ovocem a/nebo zeleninou, přilijte dostatečné množství tekutiny.
	2. Stiskněte tlačítko SMOOTHIE. Přístroj bude pracovat 1 minutu, dokud smoothie nebude mít požadovanou konzistenci.

|  |  |
| --- | --- |
| ***UPOZORNĚNÍ*** |  |
| * Během provozu neodstraňujte víko.
* Přístroj nesmí pracovat naprázdno a nesmí být přeplňován. To poškozuje motor a přístroj se přehřívá. Nádobu naplňujte maximálně na 60 %.
* Pokud chcete mixovat pouze tekutinu, můžete nádobu naplnit až ke značce maxima.
* Neponechávejte přístroj během provozu bez dozoru.
* Než začnete nádobu vyprazdňovat, vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
 |

* 1. Ochrana před přehřátím

Aby se prodloužila životnost přístroje, je do motoru integrována ochrana proti přehřátí. Pokud je motor příliš dlouho v provozu, přístroj je přetížen nebo je příliš vysoká teplota, mixér se automaticky vypne. Pokud k tomu dojde, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a vyčkejte asi 30 minut, dokud motor úplně nevychladne. Pak můžete zkusit přístroj znovu použít.

Pokud nastanou problémy, obraťte se na zákaznický servis.

Nikdy se nepokoušejte sami přístroj opravovat.

1. Čištění a péče

V této kapitole najdete důležitá upozornění k čištění a péči o přístroj.

Dbejte upozornění, abyste zabránili poškození chybným čištěním přístroje a zajistili bezporuchový provoz.

1. Bezpečnostní upozornění

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **POZOR** |  |
| Povšimněte si následujících bezpečnostních upozornění předtím, než začnete s čištěním přístroje:* Vytáhněte zástrčku ze zásuvky, pokud není přístroj v provozu, stejně tak i před čištěním.
* Nevkládejte přístroj, kabel a zástrčku do vody nebo jiných tekutin a nemyjte je v myčce nádobí.
* Nože jsou velmi ostré. Zacházejte s nimi opatrně.
 |

1. Čištění
	1. Doporučujeme přístroj často používat, aby motor zůstal čistý a suchý.
	2. Jestliže přístroj používáte jen občas, měli byste ho uložit na suchém a dobře větraném místě, aby byl motor chráněn před vlhkostí způsobující plíseň.
	3. Hlavní přístroj nikdy neumývejte vodou. Pouze ho otírejte vlhkým hadříkem. Ostatní části (lopatka, víko, střední díl atd.) je možné vodou umývat.
	4. Nože jsou velmi ostré. Abyste zabránili poranění, podržte nože při čištění pod proudem vody, abyste se jich nemuseli dotýkat.
	5. Doporučuje se na vyjmuté nože kápnou kapku jedlého oleje, aby se zvýšila kluznost.
	6. Do nádoby nalijte teplou vodu a přidejte trochu prostředku na mytí nádobí. Nasaďte víko a obsah mixujte asi 30 sekund. Nádobu pečlivě vypláchněte čistou vodou.

1. Odstranění poruch

V této kapitole najdete důležitá upozornění pro lokalizaci závad a jejich odstranění. Dbejte upozornění, abyste zabránili nebezpečím a poškozením.

* 1. Bezpečnostní upozornění

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **POZOR** |  |
| * Opravy na elektrospotřebičích smí provádět pouze kvalifikovaní odborní pracovníci, kteří byli proškoleni výrobcem.
* Neodbornou opravou může být vážně ohrožen provozovatel a může také dojít k poškození přístroje.
 |

* 1. Závady

|  |  |
| --- | --- |
| Problém | Řešení |
| Přístroj se nespustí | Ujistěte se, že zástrčka je správně zasunuta v zásuvce.Ujistěte se, že přístroj je správně smontován. |
| Přístroj se vypnul. | Byla spuštěna ochrana před přehřátím.Pokud k tomu dojde, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a vyčkejte asi 30 minut, dokud motor úplně nevychladne. Pak můžete zkusit přístroj znovu použít. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **POZOR** |  |
| * Pokud nemůžete výše jmenovanými kroky problém vyřešit, obraťte se prosím na zákaznickou službu.
 |

1. Likvidace starých přístrojů

|  |  |
| --- | --- |
| Elektrické a elektronické staré přístroje obsahují často ještě cenné materiály. Obsahují ale také škodlivé látky, které byly nutné pro jejich funkci a bezpečnost. Ve směsném odpadu nebo při chybném zacházení mohou tyto látky poškodit lidské zdraví a životní prostředí. Nedávejte proto Váš starý přístroj v žádném případě do směsného odpadu. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ***UPOZORNĚNÍ*** |  |
| * Využívejte místní sběrnu odpadů pro vrácení a využití starých elektrických a elektronických přístrojů. Případně se informujte na Vaší radnici, nebo u Vašeho prodejce o svozu odpadu.
* Postarejte se o to, aby byl Váš starý přístroj až do transportu uložen bezpečně před dětmi.
 |

1. Záruka

Pro tento přístroj přebíráme, počínaje datem prodeje, 24-měsíční záruku na vady, které je možné zdůvodnit chybami při výrobě nebo chybami materiálu.

Vaše zákonné nároky na výkony plynoucí ze záruky podle § 439 a dalších OZ - E tím zůstávají nedotčeny. V záruce nejsou obsaženy škody, které vznikly neodborným zacházením nebo použitím, stejně tak nedostatky, které ovlivňují funkci nebo hodnotu přístroje pouze v malé míře. Dále jsou ze záručních nároků vyloučeny díly podléhající rychlému opotřebení, škody při transportu, pokud za ně nezodpovídáme my, jakož i škody, které vznikly opravami, které nebyly provedeny námi. Tento přístroj je konstruován pro použití v soukromé oblasti (domácnosti) a je svým výkonem také pro tento účel navržen. Případné použití v živnostenské oblasti spadá do záruky pouze v takové míře, v jaké je možné rozsah porovnat se soukromým užíváním.

Není určen pro rozsáhlejší živnostenské používání. V případě oprávněných reklamací provedeme podle našeho uvážení opravu vadného přístroje nebo jeho výměnu za bezvadný přístroj. Viditelné vady je nutno nahlásit do 14 dní po dodání. Další nároky jsou vyloučeny. Před využitím nároku ze záruky se s námi prosím před vrácením přístroje spojte (přístroj zasílejte vždy s dokladem o koupi!).

1. Technická data

|  |  |
| --- | --- |
| Přístroj | Stolní mixér MX1000 |
| Č. zboží | 3617 |
| Data pro připojení k elektrické síti | 220-240 V, 50-60 Hz |
| Příkon | 1000 W |
| Vnější rozměry (Š/V/H) | 20,2 x 40,1 x 21,6 cm |
| Hmotnost netto | 4,15 kg |

V případě záručních a pozáručních oprav se prosím obracejte přímo na náš smluvní servis :

BELS cz s.r.o.

Nuselská 307/110, 140 00 Praha 4

Tel.: +420 / 261 218 480 příp. e-mail: praha@bels.cz