F**R 2445 Horkovzdušná fritéza**

Milá zákaznice, milý zákazníku,

dovolujeme si Vám popřát mnoho zábavy s kvalitním produktem naší firmy SEVERIN a zároveň poděkovat za Vaši důvěru v něj.

**Návod k obsluze**

Před použitím výrobku si prosím pečlivě pročtěte tento návod a ponechejte si jej pro případ pozdější potřeby. Když bude výrobek používat někdo jiný, předejte mu návod rovněž k přečtení. Nedodržování pokynů, informací a upozornění v tomto návodu může vést k vážným zraněním nebo škodám na výrobku. Důležitá upozornění, týkající se Vaší bezpečnosti, jsou zvýrazněna v této kapitole. Všechna upozornění poctivě dodržujte, abyste zabránili nehodám a poškození výrobku.

 VAROVÁNÍ!

Označuje upozornění, při jehož nedodržení hrozí nebezpečí zranění nebo dokonce ohrožení života.

 POZOR!

Označuje upozornění, při jehož nedodržená hrozí nebezpečí věcné škody.

**popis**

1. Provozní displej

2. Těleso přístroje

3. Košík s keramickým povrchem

4. Držák keramického koše

5. Uvolňovací tlačítko

6. Rukojeť

7. Napájecí kabel se zástrčkou

8. Symboly na displeji

**Bezpečnost**

Poškozená horkovzdušná fritéza může mít za následek věcné škody a zranění:

• Před každým použitím zkontrolujte, že je fritéza v pořádku. Pokud zjistíte nějaké vady, neprodleně se obraťte na výrobce nebo zákaznický servis či kvalifikovanou osobu. Nikdy nepoužívejte poškozený výrobek nebo poškozené příslušenství k tomuto výrobku.

• Pokud je připojovací kabel poškozený, musí být nahrazen výrobcem nebo jeho zákaznickým servisem, aby se zabránilo případnému ohrožení.

• Výrobek neobsahuje žádné části, které byste mohli vlastnoručně opravit. Opravy může provádět výhradně autorizovaný servis SEVERIN. Kontaktní údaje naleznete na konci tohoto návodu.

Horkovzdušná fritéza slouží výhradně k ohřívání potravin. Každé jiné používání proto znamená nedodržení účelu, ke kterému byla vyrobena, a může vést k vážným zraněním a škodám na výrobku.

• Výrobek je určen k používání v domácnostech nebo v jim podobných místech, jako například v kancelářích a podobně. Výrobek není vhodný pro komerční využití, např. ve velkokapacitních kuchyních.

• Tento výrobek není určen k provozu pomocí časového spínače nebo systému dálkového ovládání.

• Na rozdíl od běžných fritéz tato horkovzdušná fritéza nepotřebuje pro svůj provoz žádný olej či tuk.

• Zásuvka pro koš i samotný fritovací koš nejsou určeny k používání na varných deskách.

Protože je horkovzdušná fritéza napájena elektřinou, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Dodržujte proto bezpodmínečně následující opatření:

• Připojujte fritézu pouze do ochranné zásuvky, zapojené v souladu s bezpečnostními předpisy

• Fritézu používejte jen v takovém případě, kdy napětí uvedené na výrobním štítku odpovídá napětí ve Vaší zásuvce.

• Dávejte pozor na to, aby připojovací kabel nebyl ohnutý nebo přivřený a aby stejně jako fritéza nepřišel do styku se zdroji tepla (např. varné desky, hořáky plynu).

• Připojovací kabel nevytahujte ze zásuvky taháním, vytáhněte ho uchopením za zástrčku. Nenoste výrobek držením za jeho kabel.

• Fritézu nikdy nedávejte do vody nebo jiných tekutin, nečistěte pod tekoucí vodou a nedávejte do myčky nádobí.

• Nikdy se nedotýkejte zástrčky mokrýma rukama.

• Nepoužívejte fritézu ve venkovním prostředí.

• Pokud je horkovzdušná fritéza zapojena do zásuvky, je její vnitřní prostor pod stálým proudem, i když je fritéza vypnutá. Po každém použití proto vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

• V případě nebezpečí nebo poruchy okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Proto mějte zásuvku, do níž je fritéza zapojena, vždy snadno přístupnou.

• Před čištěním nebo údržbou výrobku vytáhněte jeho zástrčku ze zásuvky.

• Nevkládejte do jakýchkoliv otvorů fritézy žádné předměty (větrací otvory).

Nebezpečí pro určité skupiny lidí

Pro děti a osoby s omezenými schopnostmi existuje zvýšené nebezpečí zranění:

• Horkovzdušná fritéza smí být používána dětmi staršími 8 let, stejně jako osobami se sníženými psychickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a/nebo znalostí za předpokladu, že jsou pod dozorem nebo jsou poučeni o bezpečném používání tohoto výrobku, čemuž dostatečně porozuměli. Čistění a údržbu nesmějí vykonávat děti. Možné je to pouze v případě, že jsou starší 8 let a pod dozorem.

• Děti mladší 8 let se musí držet v bezpečné vzdálenosti od výrobku a jeho připojení k síti.

• Dohlížejte na děti, aby si s fritézou nehrály. Nenechávejte fritézu bez dozoru po celou dobu jejího provozu.

• Jestliže výrobek nepoužíváte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a výrobek dobře uschovejte tak, aby se k němu děti nedostaly.

• Výrobek odpojujte ze sítě pokaždé, když není pod dozorem, a také před jeho sestavením, rozložením nebo čištěním.

• Obalový materiál neponechávejte v dosahu dětí. Hrozí mimo jiné nebezpečí udušení!

**Horké povrchy**

Horkovzdušná fritéza se zahřívá zevnitř, vzadu má větrací otvory, jimiž uniká horký vzduch a ohřívá fritézu v okolí větracích otvorů. Větrací otvory jsou označeny výstražným štítkem Horké povrchy, který Vás upozorňuje na nebezpečí popálení.

• Nedotýkejte se výrobku vzadu u větracích otvorů, pokud právě probíhá fritování, nebo bezprostředně po něm.

• Zásuvky na koš i samotného fritovacího koše se po ukončení přípravy pokrmu dotýkejte výhradně za rukojeť, nikdy přímo za zásuvku či koš. Zásuvku i koš umyjte až poté, co vychladnou.

• Výrobek nepřemisťujte ani neposouvejte, jestliže právě frituje.

• Při vytahování zásuvky pro koš uniká horký vzduch. Držte zásuvku pouze za rukojeť a nenaklánějte se nad ni.

• Neponechávejte ležet horkou zásuvku pro koš ani horký fritovací koš bez dozoru.

Nedostatečná hygiena

V důsledku nedostatečné hygieny se mohou v horkovzdušné fritéze tvořit choroboplodné zárodky:

• Před prvním použitím fritézu a všechno její příslušenství důkladně očistěte, stejně jako po každém použití tak, aby v ní nezaschly zbytky jídla.

• Nenechávejte v zásuvce pro fritovací koš žádné potraviny, když výrobek nepoužíváte.

Používání špatných čisticích prostředků může ohrozit zdraví:

• K čištění používejte pouze takové čisticí prostředky, které jsou určeny pro čištění věcí, které přicházejí do kontaktu s potravinami.

**Nebezpečí poškození výrobku**

Nesprávné zacházení s výrobkem může způsobit škody:

• Horkovzdušnou fritézu umístěte na suchý, rovný, neklouzavý, žáruvzdorný podklad, který navíc nereaguje s gumovými nožičkami fritézy.

• Nepokládejte fritézu na horký podklad nebo do blízkosti silného zdroje tepla.

• Připojovací kabel nenechávejte viset volně dolů.

• K čištění fritézy používejte pouze čisticí prostředky a pomůcky, uvedené v tomto návodu.


• Pokud chcete fritézu uschovat, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a nechte fritézu zcela vychladnout.

**Před prvním použitím**

Dříve než horkovzdušnou fritézu poprvé použijete, očistěte ji. Fritézu rovněž čistěte bezprostředně po každém použití.   
• Před prvním použitím přístroje, odstraňte veškerý obalový materiál.

• Nechte spotřebič 15 minut zahřívat, dokud nebude mít teplotu 200 ° C aniž byste vkládali jídlo.


• Ujistěte se, zda je místnost dostatečně větrána.



**Příprava přístroje**

* Horkovzdušnou fritézu umístěte na suchý, rovný, neklouzavý, žáruvzdorný podklad, který navíc nereaguje s gumovými nožičkami fritézy.
* Nachystejte si pokrm.
* Zasuňte zástrčku do zásuvky.
* Vložte pokrm do zásuvky s fritovacím košem. Dejte pozor na to, aby nebylo překročeno označení „MAX“.
* Zasuňte koš do fritézy. Když je držák správně vložen, uslyšíte pípnutí a krátce bliká displej. Přední červený indikátor se rozsvítí.
* Zapněte fritézu pomocí tlačítka pro zapnutí/vypnutí po dobu 2 sekund a stejně i pro případné vypnutí. Pokud se spotřebič nepoužívá, tak se přístroj automaticky vypne.

**Automatický program**



1. Postupujte podle pokynů v části Příprava přístroje a poté stiskněte tlačítko.

 První automatický program je zobrazen na displaji.

2. Pokračujte stisknutím tlačítka , dokud se nenaleznete požadovaný program na displeji. Na displeji se zobrazí alternativní teplota a čas.

Užitečná rada:

Pro nastavení jiné teploty a času použijte tlačítlka 

Funkce paměti umožňuje uložit do paměti trvale program. Toto je dosaženo tím, že stisknete tlačítko na 2 sekundy. Akustický signál potvrdí paměť programu

3. Stiskněte tlačítko .

* Potraviny se připravují. Na displeji se střídá teplota a zbývající čas. Akustický signál signalizuje uplynutí času

4. Uchopte rukojeť a vyjměte držák koše z fritézy.

5. Stiskněte uvolňovací tlačítko na rukojeti pro vyjmutí koše.

6. Vytáhněte potraviny z koše

7. Nechte vychladnout držák i koš

8. Odpojte napájecí kabel od elektrické zásuvky.

9. Umyjte držák koše a koš

**Ruční nastavení teploty / času**

1. Postupujte podle pokynů v části Příprava přístroje.

2. Ovládejte tlačítka nebo upravte minuty.

3. Stisknutím tlačítek nebo nastavením teploty.

4. Stiskněte tlačítko . Displej ukazuje teplotu a zbývající čas.

* Potraviny se připravují. pípnutí indikují vypršení času přednastavené programování.

5. Postupujte podle pokynů v části Použití automatických programů v bodech 4-9.

**Užitečné tipy pro smažení v horkovzdušné fritéze**

• Některé můžete připravit základní automatické nastavení programu nebo dokonce přizpůsobit nastavení podle vašich potřeb.

∙ Mějte na paměti, že jsou zobrazeny jen doby pečení přibližné.

V závislosti na typu jídla budete muset upravit časy vaření a teploty.

∙ Při vyšším množství jídla je třeba upravit čas vaření.

∙ Pokud jsou potraviny příliš tmavé, pokuste se snížit teplotu, poté snižte dobu smažení.

• Pro výživné a zdravé smažení se doporučuje programovat teplotu na úroveň 170 ° C

VAROVÁNÍ!

Nebezpečí popálení!

– Horký není pouze pokrm, ale také zásuvka s fritovacím košem. Proto se zásuvky s fritovacím košem dotýkejte jen za rukojeť. Pokrmu se nedotýkejte tak dlouho, dokud alespoň trochu nevychladne.

Pomocí rukojeti odeberte z fritézy zásuvku pro fritovací koš.

Přendejte pokrm do žáruvzdorné nádoby.

Nechte zásuvku a fritovací koš vychladnout.

Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Očistěte zásuvku a fritovací koš

 **POZOR! Péče a údržba**

K čištění nepoužívejte abrazivní prostředky, agresivní čističe nebo pomůcky, které by poškrábaly povrch fritézy.

1. Fritézu očistěte vlhkým hadříkem.

2. Odeberte z fritézy zásuvku s fritovacím košem.

3. Stiskněte tlačítko pro otevření a odeberte ze zásuvky fritovací koš.

 POZOR!

Zásuvka pro koš ani samotný fritovací koš nejsou vhodné pro mytí v myčce nádobí.

4. Zásuvku pro koš čistěte zevnitř i zvnějšku běžným čisticím prostředkem pod čistou tekoucí vodou.

5. Fritovací koš čistěte zevnitř i zvnějšku běžným čisticím prostředkem pod čistou tekoucí vodou.

**Náhradní díly a příslušenství**

Náhradní díly a příslušenství lze pohodlně objednat přes internet na stránce www.severin.de v  záložce „Service / Ersatzteil-Shop“.

**Likvidace výrobku**

Výrobky označené tímto symbolem musí být likvidovány odděleně od domácího odpadu. Tyto výrobky obsahují cenné suroviny, které mohou být opětovně využity. Správná likvidace výrobku chrání jak životní prostředí, tak i naše zdraví. Bližší informace o likvidaci Vám sdělí místně příslušný úřad, případně prodejce.

Záruka

Nároky plynoucí ze zákonné záruky zůstávají těmito záručními podmínkami nedotčeny.

V případě probíhající záruční lhůty se prosím obraťte na prodejce.

Firma SEVERIN poskytuje záruku na své výrobky 2 roky od data jejich koupě. V tomto časovém období odstraníme zdarma všechny závady, které prokazatelně spočívají ve vadách materiálu či zhotovení a významně omezují funkčnost výrobku. Jiné nároky jsou vyloučeny.

Záruka se nevztahuje na tyto případy:

Škody, které souvisejí s nedodržováním podmínek používání výrobku dle jeho návodu, s nesprávným zacházením nebo běžným opotřebením výrobku, stejně jako na snadno rozbitelné části, jako jsou např. sklo, umělá hmota nebo žárovka.

Záruka zaniká při opravách výrobku v neautorizovaných servisech značky SEVERIN. Pokud výrobek vyžaduje opravu, obraťte se prosím telefonicky nebo emailem na náš zákaznický servis. Kontaktní údaje naleznete na konci tohoto návodu.