Black+DECKER BXEFT46E

Vážený zákazníku,

Děkujeme, že jste si vybrali výrobek značky BLACK + DECKER.

Jeho technologie, jeho design a funkčnost splnil nejpřísnější normy kvality.

Před použitím spotřebiče si pozorně přečtěte pokyny v této brožuře a uchovávejte ji pro budoucí použití. Nedodržení těchto požadavků mohou způsobit nehody.

**TIPY A VAROVÁNÍ PRO BEZPEČNOST**

 • Tento přístroj mohou používat osoby se zdravotním postižením nebo děti starší než 8 let, ale výhradně na základě dohledu dospělých osob nebo osob, které dostaly pokyny, jak používat spotřebič a porozumět rizikům.

 • Děti mohou provádět čištění nebo údržbu spotřebiče, pouze pokud je pod dozorem dospělou osobou.

• Tento spotřebič není hračka. Ujistěte se, že si děti nehrají s přístrojem.

• Pokud je připojení k elektrické síti poškozeno, musí být vyměněno a obraťte se na autorizované středisko. Nepokoušejte se přístroj rozebrat nebo sami opravit.

• Tento spotřebič je určen výhradně pro domácí použití, profesionální nebo průmyslové.

• Před připojením spotřebiče k síti zkontrolujte napětí uvedené na typovém štítku.

• Připojte spotřebič do elektrické zásuvky.

• Zařízení musí být umístěno a používáno na rovném a stabilním povrchu.

• Nepoužívejte přístroj, pokud napájecí kabel nebo zástrčka byla poškozena.

• V případě rozbití části vnějšího krytu spotřebiče okamžitě odpojte ze zásuvky.

• Nepoužívejte spotřebič po pádu, pokud je viditelné poškození.

• Nepoužívejte síťovou šňůru kolem spotřebiče.

• Nedovolte, aby se šňůra zamotala nebo zkroutila.

• Zařízení není vhodné pro venkovní použití.

• Pravidelně kontrolujte síťový kabel

identifikovat známky poškození, v takovém případě ne

použití spotřebiče je povoleno.

• Nepoužívejte ani nevystavujte spotřebič prvkům.

• Nenechávejte spotřebič v dešti nebo na vlhkých místech

• Nikdy se nedotýkejte zástrčky mokrýma rukama.

• Nikdy se nedotýkejte pohyblivých částí přístroje, je-li v provozu.

**Bezpečnostní opatření pro použití:**

• Před každým použitím kabel zcela odmotejte.

• Nepoužívejte přístroj, pokud zapnutí / vypnutí nefunguje.

• Madlo používejte k uchopení nebo přemístění.

• Nepoužívejte spotřebič na šikmé ploše nebo ho neotáčejte vzhůru nohama.

• Odpojte zástrčku ze zásuvky spotřebiče, pokud není používán a před prováděním jakéhokoli zásahu

čištění.

• Tento přístroj skladujte mimo dosah děti a / nebo osoby s tělesnými, duševními nebo duševními problémy nebo nedostatkem zkušeností a znalostí.

• Zkontrolujte, zda větrací mřížky spotřebiče nejsou blokovány prachem, nečistotami nebo jinými předměty.

• Udržujte spotřebič v dobrém stavu. Zkontrolujte pohyblivé části, zda jsou dobře upevněné a nezůstávají zablokované při provozu spotřebiče.

• Nikdy nenechávejte spotřebič připojen k síti a bez kontroly. Získáte úsporu energie a prodlouží se životnost samotného spotřebiče.

**servis:**

• Výrobce ruší záruku a odmítá veškerou odpovědnost v případě nevhodného použití spotřebiče nebo není v souladu s návodem k použití.

**POPIS**

A Tlačítko oscilace

B Tlačítko volby rychlosti

C Časovač

D Větrací mřížka

E Přední základna

F Zadní základna

**INSTALACE**

• Ujistěte se, že jste odstranili veškerý obalový materiál

přístroje.

• Ujistěte se, že je spotřebič odpojen od sítě elektrické, před zahájením jakékoli instalace nebo montáže.

• Spotřebič musí pracovat pouze v kombinaci s vlastní základnou.

**Montáž základny:**

• Pro montáž základny otočte přístroj vzhůru nohama.

• Upevněte základnu k tělu spotřebiče pomocí dodaných šroubů (obr.1).

• Umístěte spotřebič do správné polohy a zkontrolujte dobré fungování základny.

**Před použitím:**

• Ujistěte se, že jste z výrobku odstranili veškerý obalový materiál.

**Použití:**

• Připojte přístroj k síti.

• Zařízení orientujte tak, aby proud vzduchu směřoval do prostoru.

• Spusťte přístroj stisknutím tlačítka zapnutí / vypnutí.

• Vyberte požadovanou rychlost.

**Funkce časovače:**

 • Pro naprogramování provozní doby vyberte nastavení pomocí tlačítka (C) (1min až 120min).

• Po uplynutí této doby se automaticky vypne.

**Funkce oscilace:**

 • Funkce oscilace umožňuje řídit vzduch vystupující ze spotřebiče tak, aby střídavě pokrýval

a automaticky se otáčel o 75 °.

• Pro aktivaci této funkce stiskněte tlačítko (A).

• Chcete-li ji deaktivovat, proveďte zpětný chod.

**Po použití spotřebiče:**

• Vypínač vypněte stisknutím vypínače.

• Odpojte spotřebič od sítě.

• Vyčistěte spotřebič

**Přenosné madlo:**

• Tento spotřebič má v části rukojeť, aby byla snadná a pohodlná přeprava (Obr.2).

**ČIŠTĚNÍ**

• Odpojte zástrčku ze zásuvky a počkejte na to, než přístroj vychladne.

• Vyčistěte elektrickou sestavu vlhkým hadříkem.

• Pro čištění nepoužívejte rozpouštědla ani produkty jako je bělidlo, ani abrazivní produkty.

• Přístroj neponořujte do vody nebo jiných kapalin.

**Poruchy**

• V případě poruchy kontaktujte servisní středisko. Nepokoušejte se rozebírat nebo opravovat

zařízení: může to být nebezpečné.

**Technické údaje:**

Maximální průtok ventilátoru (F) 23,7 m3 / min

Napájení ventilátoru (P) 36,8 W

Hlučnost 52 dB (A)

Maximální rychlost vzduchu (c) 3,1 m

Tento spotřebič vyhovuje směrnici 2014/35 / EU Nízké napětí, směrnice 2014/30 / EU o kompatibilitě

Elektromagnetické, směrnice 2011/65 / EU o omezeních použití nebezpečných látek v spotřebičích

elektrická a elektronická zařízení a směrnice 2009/125 / ES týkající se Ekodesign výrobků spotřebovávajících energii.

**Záruka a způsob likvidace**

Tento přístroj byl vyroben s největší pečlivostí a nejmodernějšími výrobními metodami. Jsme přesvědčeni, že Vám bude bezchybně sloužit, pokud budete dodržovat pokyny v návodu. V případě jakékoliv závady se laskavě obraťte na svého obchodníka. Dbejte též, aby Vám prodávající řádně vyplnil záruční list. Pokud však budou na přístroji shledány cizí zásahy nebo bude obsluhován v rozporu s pokyny v návodu, záruční nároky zanikají. Rozebírání přístroje je zakázáno.