UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Hardwarový klíč s rozhraním wi-fi/bluetooth

Před použitím tohoto přístroje si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte ji pro pozdější použití.

AN-WF500

[www.lg.com](http://www.lg.com)

(Brazílie: [www.lge.com](http://www.lge.com))

OBSAH

3 ENGLISH

26 한국어

30 日本語

34 FRANÇAIS

38 DEUTSCH

42 简体中文

52 繁體中文

56 B-PORTUGUÊS

60 ITALIANO

64 РУСС КИЙ

68 ESPAÑOL

72 USTANOVENÍ

94 AUSTRÁLIE A NOVÝ ZÉLAND

ZÁRUKA

**UPOZORNĚNÍ**

* Tento výrobek obsahuje chemické látky, které jsou ve státě Kalifornie klasifikovány jako látky způsobující rakovinu, vrozené vady a jiná poškození reprodukční soustavy. **Po kontaktu se zařízením si umyjte ruce.**

**PŘÍPRAVA**

**Manipulace se zařízením**

* Zabraňte kontaktu zařízení s vodou. Proniknutí vody do zařízení by mohlo způsobit zkrat.
* Pro odstranění prachu nebo nečistot zařízení opatrně otřete suchým hadříkem. Je-li zařízení silně znečištěno, na hadřík nejprve naneste šetrný čisticí prostředek ve spreji.
* Nečistěte ředidlem, alkoholem, benzenem nebo jiným těkavým činidlem. Tyto látky mohou poškodit povrch zařízení nebo ovlivnit jeho chod.
* Zařízení nerozebírejte, neopravujte ani na něm neprovádějte jiné změny. Neodborné rozmontování může způsobit požár, elektrický šok nebo zranění.
* Netahejte za kabel zařízení.

**Pokyny pro instalaci**

* Před instalací zařízení se ujistěte, že máte dostatek prostoru pro připojení.
* Neinstalujte v zaprášených, znečištěných nebo vlhkých prostorách.
* Neinstalujte na přímém slunečním světle nebo v blízkosti tepelného zdroje.
* Magnetické předměty, jako například reproduktory, mohou narušovat chod zařízení.
* Zařízení instalujte v místě s přiměřenou teplotou a vlhkostí. Doporučený rozsah teplot je 0 °C až 60 °C.
* Silné elektromagnetické vlny z jiných přístrojů mohou narušovat chod zařízení.
* Před použitím zařízení odstraňte všechny ochranné plastové (vinylové) obaly.

**! UPOZORNĚNÍ:**

* Zařízení AN-WF500 je adaptér Wi-fi a Bluetooth, který je možné použít s některými televizemi LG (nebo s jinými zařízeními, která mají být připojena). Mezi kompatibilní přístroje patří zařízení soundbar a sluchátkové sady LG. Podporovány jsou následující modelové řady:
  + LED LCD TV: řady LB49, LB57, LB58, LB61
  + Plazma TV: řada PB660
  + Signage monitor: 98LS95A
  + Soundbar: NB55\*\*, NB45\*\*, NB35\*\*, NB25\*\*, NB243\*, LAP3(2)4\*, LAP440W (\*sounbary s logem Sound Sync mohou být připojeny bezdrátově).
  + Dokovací stanice / přenosný reproduktor: ND86(5)30, ND56(5)30, NP66(5)30
  + Sluchátková sada: HBS-700, HBS-730
* Ne všechny uvedené modelové řady jsou dostupné ve všech zemích.
* Dostupnost modelů se může měnit bez předchozího upozornění.
* Záruka na toto zařízení je jeden rok (v Evropě dva roky). Pokud se při běžném užívání v rámci záruční doby objeví závada na materiálu nebo provedení, kontaktujte prodejce, u nějž jste zařízení zakoupili. Tato záruka se vztahuje pouze na osobu, která zařízení zakoupila, a je platná pouze v zemi nákupu.

**Součásti balení**

Hardwarový klíč

Suchý zip

Kabel

Uživatelská příručka

**Instalace hardwarového klíče s rozhraním wi-fi/bluetooth**

1 Připevněte hardwarový klíč s rozhraním wi-fi/bluetooth k televizi (nebo k jiným zařízením, která mají být připojena) pomocí suchého zipu a poté připojte hardwarový klíč do USB portu televize (nebo jiných zařízení, která mají být připojena) pomocí kabelu USB.

(Obrázek: suchý zip)

2 Zkontrolujte, že je hardwarový klíč s rozhraním wi-fi/bluetooth připojen správně. LED dioda by měla být nasměrována vzhůru.

**! UPOZORNĚNÍ**

* Podrobné informace o síťovém připojení naleznete v uživatelské příručce Vaší televize LG (nebo jiných zařízení, která mají být připojena).
* Není-li hardwarový klíč připojen na specifikované místo, může dojít k odpojení sítě.
* Jiné bezdrátové přístroje, které se nacházejí v blízkosti televize (nebo jiných zařízení, která mají být připojena) mohou komunikaci narušit.

**ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Problém** | **Řešení** |
| Síť není připojena (nebyla nalezena žádná síť). | * Ujistěte se, že LED dioda na hardwarovém klíči s rozhraním wi-fi/bluetooth svítí. * Ujistěte se, že router funguje správně. |
| Rychlost síťového připojení je příliš nízká. | * Zkontrolujte, zda se v blízkosti televize (nebo jiných zařízení, která mají být připojena) nenacházejí jiná bezdrátová zařízení. * Před použitím nastavte pásmo bezdrátového routeru na 5GHz. (5 GHz je doporučená hodnota). |

**! UPOZORNĚNÍ**

* Rychlost přenosu dat se různí v závislosti na nastavení sítě v konkrétním prostředí.

**TECHNICKÉ ÚDAJE**

Technické údaje mohou být bez předchozího upozornění změněny v souvislosti s vylepšováním funkcí produktu.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Modely** | **AN-WF500** | |
| Rozměry (Š x D x H) | 64 mm x 43,1 mm x 11 mm | |
| Hmotnost | 21,46 g | |
| Spotřeba elektrické energie | Tx: 560 mA  Rx: 250 mA | |
| Rozhraní | USB 2.0 | |
| Zabezpečení | 64/128 bit  WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES, WPS | |
| Podmínky prostředí | Provozní teplota | 0 °C–60 °C |
| Teplota skladování | -20°C–60 °C |

**SPECIFIKACE BEZDRÁTOVÉHO PŘIPOJENÍ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Bezdrátový modul LAN** | | |
| Země | Evropa / SNS / Afrika / Blízký východ / Oceánie / Asie (s výjimkou Hongkongu / Taiwanu / Japonska / Číny / Koreje) | Amerika |
| Standard | IEEE 802.11a/b/g/n | IEEE 802.11a/b/g/n |
| Frekvenční rozpětí | 2400 MHz–2483,5 MHz  5150 MHz–5250 MHz  5725 MHz–5850 MHz  (pro státy mimo EU) | 2400 MHz–2483,5 MHz  5150 MHz–5250 MHz  5725 MHz–5850 MHz |
| Výstupní výkon (maximální) | 802,11a: 13,5 dBm  802,11b: 15,5 dBm  802,11g: 14 dBm  802,11n–2,4 GHz: 14,5 dBm  802,11n–5 GHz: 13,5 dBm | 802,11a: 16,5 dBm  802,11b: 18,5 dBm  802,11g: 14,5 dBm  802,11n–2,4 GHz: 14 dBm  802,11n–5 GHz: 16,5 dBm |
| \* Vzhledem k tomu, že přenosový kanál používaný v dané zemi se může lišit, nemůže uživatel měnit nebo upravovat provozní frekvenci. Toto zařízení je nastaveno v souladu s frekvenčními tabulkami platnými v daném regionu.  \* Toto zařízení by mělo být nainstalované a používané v minimální vzdálenosti 20 cm od  těla. Tato věta platí jako obecné prohlášení pro posouzení prostředí používání. | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Modul Bluetooth** | |
| Standard | Bluetooth verze 3.0 |
| Frekvenční rozpětí | 2400 MHz–2483,5 MHz |
| Výstupní výkon (maximální) | 10 dBm nebo nižší |

**USTANOVENÍ**

**FCC (USA)**

Prohlášení Federálního výboru pro komunikace (Federal Communications Commission – FCC)

Varujeme uživatele, že veškeré změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny orgánem odpovědným za shodu s předpisy, mohou způsobit ztrátu oprávnění uživatele používat toto zařízení. Zařízení bylo testováno a byla prokázána shoda s limity platnými pro digitální přístroje třídy B v souladu s částí 15 předpisů FCC. Tyto limity jsou stanoveny tak, aby vhodným způsobem chránily proti škodlivým interferencím v rámci bytových instalací. Toto zařízení produkuje, využívá a může vyzařovat radiofrekvenční energii a v případě, že není instalováno a používáno v souladu s instrukcemi, může způsobit škodlivé interference v rámci radiokomunikací. Neexistuje však záruka, že k interferenci v rámci konkrétní instalace nedojde. Způsobuje-li toto zařízení škodlivé interference pro příjem rádiového nebo televizního signálu, což je možné zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, je žádoucí, aby se uživatel pokusil interferenci opravit prostřednictvím jednoho nebo více následujících opatření:

- Změňte orientaci přijímající antény nebo ji přemístěte.

- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.

- Připojte zařízení do zásuvky na jiném okruhu, než do jakého je zapojen přijímač.

- Poraďte se s dodavatelem nebo se zkušeným odborníkem na radiotelevizní techniku.

Toto zařízení odpovídá požadavkům části 15 předpisů FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé interference, a

2) toto zařízení je povinno přijímat veškeré interference včetně interferencí, které mohou způsobovat jeho nežádoucí provoz.

Varování FCC

Veškeré změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny orgánem odpovědným za shodu s předpisy, mohou způsobit ztrátu oprávnění uživatele používat toto zařízení. V případě označení „pouze pro použití ve vnitřních prostorách“ může používání venku nebo na jiných místech, která nejsou zahrnuta v této uživatelské příručce, představovat porušení nařízení FCC a může vést ke ztrátě oprávnění uživatele používat toto zařízení. Zejména v případě pásma 5,15–5,25 GHz je přístroj U-NII omezen na provoz ve vnitřních prostorách, aby byl minimalizován jeho potenciál k vytváření škodlivých interferencí pro mobilní družicové systémy na stejném kanálu.

Prohlášení FCC o vystavení radiofrekvenčnímu záření:

Toto zařízení splňuje limity pro vystavení záření FCC stanovené pro nekontrolované prostředí. Koncoví uživatelé jsou povinni postupovat v souladu s konkrétními provozními instrukcemi tak, aby splňovali požadavky pro vystavení radiofrekvenčnímu záření.

**IC (KANADA)**

Prohlášení vládní organizace Industry Canada

Toto zařízení splňuje ustanovení RSS-210 předpisů Industry Canada. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé interference, a

2) toto zařízení je povinno přijímat veškeré interference včetně interferencí, které mohou způsobovat jeho nežádoucí provoz.

Prohlášení IC o vystavení záření:

Toto zařízení splňuje limity pro vystavení záření IC stanovené pro nekontrolované prostředí.

UPOZORNĚNÍ: VÝROBCE NEODPOVÍDÁ ZA RÁDIOVÉ NEBO TELEVIZNÍ INTERFERENCE ZPŮSOBENÉ NEPOVOLENÝMI ZMĚNAMI PROVEDENÝMI NA TOMTO ZAŘÍZENÍ. TYTO ZMĚNY MOHOU ZPŮSOBIT ZTRÁTU OPRÁVNĚNÍ UŽIVATELE POUŽÍVAT TOTO ZAŘÍZENÍ.

**Prohlášení o shodě:**

CE 0197 !

Společnost LG Electronics tímto prohlašuje, že je tento výrobek v souladu s následujícímisměrnicemi.

Kopii úplného prohlášení o shodě Declaration of Conformity (Prohlášení o shodě) naleznete

na adrese <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

Směrnice o radiokomunikačních a telekomunikačních koncových zařízeních 1999/05/EC

Toto širokopásmové přenosové zařízení používá frekvenci 2,4 a 5 GHz a je určeno pro použití ve členských státech EU a EFTA, přičemž zařízení s frekvencí 5 GHz je určené výhradně pro používání v interiéru. (5 150–5 250 MHz)

Toto zařízení by mělo být nainstalované a používané v minimální vzdálenosti 20 cm od těla. Tato věta platí jako obecné prohlášení pro posouzení prostředí používání.

Zastoupení v Evropě: LG Electronics

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen,

Nizozemsko

([doc-admin@lge.com](mailto:doc-admin@lge.com))

**Likvidace starých spotřebičů**

1 Pokud je u výrobku uveden symbol pojízdného kontejneru v přeškrtnutém poli, znamená to, že na výrobek se vztahuje směrnice Evropské unie číslo 2002/96/EC.

2 Všechny elektrické a elektronické výrobky by měly být likvidovány odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.

3 Správný způsob likvidace starého elektrického spotřebiče pomáhá zamezit možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví.

4 Bližší informace o likvidaci starého spotřebiče získáte u místní samosprávy, ve sběrném zařízení

nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.

[Pouze Jordánsko]

Oddělený sběr elektrických a elektronických zařízení je indikován symbolem pojízdného kontejneru.

Pouze SNS

**Ukrajinské omezení týkající se nebezpečných látek**

Zařízení splňuje požadavky vyplývající z Technického nařízení, pokud jde o omezení použití některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

**Označení a certifikace**

1) Malajsie – nálepka SIRIM

Zde nalepte štítek SIRIM

2) Izrael

MoC: 51-40411

MoC: 51-40622

3) Omán

OMAN-TRA

TA-R/1533/13

D090016

4) Singapur

Splňuje požadavky norem IDA DB102260

5) ICASA (JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA)

TA-2013/1833

SCHVÁLENO

6) Filipíny

NTC

Typ schválen

Č.: ESD-1308128C

7) Brazílie

ANATEL

3469-13-1925

(01) 07893299650628

8) Spojené arabské emiráty

TRA

REGISTRACE č.: ERER0123643/14

DODAVATEL č.: 0014318/08

AUSTRÁLIE A NOVÝ ZÉLAND

*Pro případ potřeby záručního servisu uschovejte tento záruční list a doklad o zaplacení jakožto doklad o nákupu.*

TELEVIZNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

ZÁRUKA VÝROBCE

V souladu s níže uvedenými ustanoveními umožní společnost LG Electronics Australia Pty Ltd (dále jen LG) po dobu jednoho (1) roku od data zakoupení bezplatnou opravu nebo výměnu (dle uvážení LG) Vašeho televizního příslušenství LG, pokud, dle názoru LG, je oprava nutná v důsledku zjevné výrobní závady nebo závady materiálu nahlášené v souladu s touto zárukou v uvedené záruční době.

Záruka výrobce LG se vztahuje pouze na servis v Austrálii a na Novém Zélandu prováděný na přístrojích zakoupených na území Austrálie a Nového Zélandu. Tato záruka není převoditelná a vztahuje se pouze na osobu, která zařízení zakoupila. Žádný zaměstnanec LG, prodejce zařízení ani Autorizované servisní centrum není oprávněno měnit podmínky této záruky. Zboží, které je předloženo k opravě, může být místo opravy vyměněno za zrenovované zboží stejného typu. Na opravu zboží může být použito zrenovovaných součástí.

**SERVISNÍ MÍSTO**

Opravy odpovídající podmínkám této záruky se provádějí v Autorizovaném servisním centru LG. Na náklady na dopravu do servisního centra a zpět se tato záruka nevztahuje. Servisní centra mají běžnou otevírací dobu, od pondělí do pátku. Mimo běžnou otevírací dobu si Autorizované servisní centrum LG může účtovat příplatek.

**NA CO SE TATO ZÁRUKA NEVZTAHUJE**

Tato záruka výrobce LG se nevztahuje na:

* Údržbu, opravu nebo výměnu součástí nebo spotřebního zboží v důsledku běžného opotřebení.
* Opravu estetického nebo fyzického poškození.
* Nehodu, zanedbání, nevhodné užívaní nebo zásah vyšší moci.
* Změny nebo opravy provedené jiným subjektem než Autorizovaným servisním centrem LG.
* Nepovolené změny nebo jiná jednání, jako například potřísnění jídlem, polití kapalinou nebo vodou (vniknutí kapaliny) nebo externí vlivy, které nesouvisí s výrobní závadou nebo závadou materiálu.
* Používání výrobku k jiným než zamýšleným účelům nebo způsobem, který není v souladu s pokyny pro uživatele.
* Poškození nebo závady způsobené používáním nebo v souvislosti s příslušenstvím, softwarem a/nebo službami, které nevyrábí, nedodává nebo neschvaluje společnost LG.

**DALŠÍ PRÁVA**

Výhody spojené s touto zárukou výrobce LG doplňují další práva a opravné prostředky, které pro Vás ze zákona mohou vyplývat.

*Australští zákazníci*: Naše zboží podléhá záruce, již v souladu s australským spotřebitelským zákonem nelze vyloučit. Máte nárok na výměnu nebo náhradu škody v případě zásadní závady a na kompenzaci v případě jakékoliv jiné přiměřeně předvídatelné ztráty nebo poškození. Rovněž máte nárok na opravu nebo výměnu zboží, není-li zboží přijatelné kvality a závadu nelze klasifikovat jako zásadní.

**JAK REKLAMOVAT ZBOŽÍ**

K uskutečnění reklamace vyplývající z této záruky výrobce je třeba kontaktovat LG do jednoho (1) roku od zakoupení výrobku:

|  |  |
| --- | --- |
| Telefonicky:  Austrálie  1300 Péče o zákazníky LG (1300 542 273), 7 dní v týdnu, 7.00–19.00  Nový Zéland  0800 Péče o zákazníky LG (0800 542 273), 7 dní v týdnu, 9.00–21.00 | Poštou (pouze Austrálie):  Warranty Claims  LG Electronics Australia  PO Box 212  Horsley Park NSW 2175 |

Kontaktujete-li LG s žádostí o asistenci, uveďte prosím své jméno a adresu, číslo modelu, sériové číslo, datum zakoupení a podrobný popis problému. Díky těmto informacím Vám LG bude snáze schopna poskytnout rychlou asistenci.

LG Electronics Australia Pty Ltd (ABN 98 064 531 264)

2 Wonderland Drive, Eastern Creek NSW 2766

Australia

LG Life’s Good

P/NO : MFL63262115(1407-REV02)